Product program / Loudspeaker / Box

HS-1200WT

Динамик должен быть двусторонним с герметичным коробчатым корпусом из полипропилена и защитной перфорированной передней решеткой с обработанной поверхностью стальной пластиной. Динамик должен быть совместим с акустическими системами с низким и высоким сопротивлением и включать в себя встроенный согласующий трансформатор 100 В. На задней панели должны быть установлены регулируемые отверткой настройки ответвителя: 60 Вт, 30 Вт, 15 Вт и 8 Ом. Номинальный вход должен быть 60 Вт, непрерывный розовый шум должен быть 100 Вт при 8 Ом и непрерывная программа должна быть 300 Вт при 8 Ом. В громкоговорителе должны быть низкочастотный громкоговоритель на 30 см (12”) и 6 сбалансированных массивов ВЧ головок купольного типа с дисперсией 90&deg; x 40&deg;. Частотная характеристика должна составлять от 70 до 20 кГц с кроссовером на частоте 3 кГц. Чувствительность должна быть 97 дБ (1 Вт, 1 м). Акустическая система должна быть спроектирована как для стационарной установки, так и для использования на дороге и должна быть легко переносимой с помощью дополнительной ручки. Его встроенная схема защиты от перегрузки для твитера должна отключать сигнал при получении избыточного входного сигнала. Входные соединения должны осуществляться через разговорный разъем или винтовую клемму.
Система громкоговорителей должна весить 10 кг и должна иметь размеры 361 (Ш) x 448 (В) x 320 (Г) мм. Диапазон рабочих температур должен быть от -10&deg;C до +50&deg;C. Динамики должны быть легко установлены в вертикальном или горизонтальном положении, с широким выбором дополнительных кронштейнов.
Двусторонняя акустическая система должна быть модели ТОА HS-1200BT/HS-1200WT или утвержденного эквивалента.
Кронштейн для настенного/потолочного монтажа должен быть модели TOA HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VB/HY-1200VW.
Потолочный кронштейн, используемый в сочетании с HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VB/HY-1200VW, должен быть модели TOA HY-C0801/HY-C0801W.
Кронштейн для настенного монтажа, используемый в сочетании с HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VB/HY-1200VW, должен быть модели TOA HY-W0801/HY-W0801W.