Product program / Loudspeaker / Box

HS-120B

Koaxialer niederohmiger Array 2-Wege Lautsprecher, kontrollierter Abstrahlbereich durch koaxiales Array bestehend aus 6 Hochtönern.&nbsp;Leichtes schlagfestes geschlossenes Polypropylen Gehäuse mit rückseitiger Schräge zur wahlweisen Aufstellung als Bodenmonitor.&nbsp;Zwei Speakon-Anschlüsse und ein Schraubklemmen-anschluss. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.
  Übertragungsbereich: 80 Hz - 20 kHz
Belastbarkeit: 300 Watt
 Impedanz: 8 Ohm
Abstrahlwinkel: 90&deg; x 40&deg;
Schalldruck (1W,1m): 97 dB
Bestückung: 1 x 12“ Konustieftöner,&nbsp;6 x BDT Hochtöner
Farbe: schwarz
Ausführung: Polypropylen geschäumt
Abmessungen (B x H x T): 361 x 448 x 320 mm
Gewicht: 8,5 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: HS-120B