Product program / Loudspeaker / Box

HS-120B

De luidspreker moet de tweewegluidspreker zijn met een verzegelde behuizing van de doos met polypropyleen en een gestanste voorgrill met een oppervlaktebehandelde stalen plaat. Het continue roze geluid moet 100 W bij 8 ohm en het continue programmavermogen van 300 W bij 8 ohm bedragen. De luidspreker beschikt over een woofer van 30 cm (12”) en een 6-balanced-dome tweeter-serie met een spreiding van 90&deg; x 40&deg;. De frequentierespons moet 80 tot 20k Hz bedragen, met een crossover bij 3k Hz. De gevoeligheid moet worden vastgesteld op 97 dB (1 W, 1 m). Het luidsprekersysteem moet ontworpen zijn voor zowel vast installatiegebruik als voor gebruik op de weg en moet gemakkelijk met een extra handgreep kunnen worden gedragen. De ingebouwde overbelastingsbeveiligingscircuits voor de tweeter moeten een signaal afsnijden wanneer een te hoog ingangssignaal wordt ontvangen. De ingangsaansluitingen moeten via een speakon-connector of een schroefklem worden aangesloten.
Het luidsprekersysteem weegt 8,5 kg, met afmetingen 361 (B) x 448 (H) x 320 (D) mm. De bedrijfstemperatuur ligt tussen -10&deg;C en +50&deg;C. De luidsprekers moeten gemakkelijk verticaal of horizontaal kunnen worden gemonteerd, met een breed scala aan optionele beugels.
Het tweerichtingsluidsprekersysteem moet een TOA-model HS-120B/HS-120W of een goedgekeurd equivalent daarvan zijn.
De wand-/plafondmontagebeugel is van het type HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW.
De plafondmontagebeugel die in combinatie met HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW wordt gebruikt, is TOA model HY-C0801/ HY-C0801W.
De wandmontagebeugel die in combinatie met HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW wordt gebruikt, is TOA model HY-W0801/HY-W0801W.