Product program / Loudspeaker / Box

HS-120W

Haut-parleur 2 voies avec caisson scellé en polypropylène et grille perforée protectrice en tôle d’acier avec traitement de surface en façade. Bruit rose continu : 100 W/8 ohms ; puissance nominale du programme continu : 300 W/8 ohms. Haut-parleur comprenant un boomer 30 cm (12) et une grappe de tweeters à 6 dômes symétriques présentant une dispersion de 90° x 40°. Réponse en fréquence : de 80 Hz à 20 kHz, crossover : 3 kHz. Sensibilité : 97 dB (1 W, 1 m). Système conçu pour les installations fixes ou itinérantes pouvant être facilement transporté grâce à une poignée supplémentaire. Circuit de protection contre les surcharges intégré protégeant le tweeter contre les débits de courant excessifs en entrée (coupure du signal). Connexions d’entrée via connecteur speakon ou borne à vis.
Poids du système de haut-parleur : 8,5 kg, dimensions : 361 (l) x 448 (h) x 320 (p) mm. Plage de la température de fonctionnement : de -10 °C à +50 °C. Haut-parleurs faciles à monter à l’horizontale ou à la verticale, proposant une grande gamme de supports en option.
Système de haut-parleur 2 voies : HS-120B/HS-120W de chez TOA ou un équivalent approuvé.
Support de fixation au mur/plafond : HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW de chez TOA.
Le support de fixation au plafond utilisé en association avec le HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW est le HY-C0801/HY-C0801W de chez TOA.
Le support de fixation au mur utilisé en association avec le HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW est le HY-W0801/HY-W0801W de chez TOA.