Product program / Loudspeaker / Box

HS-120W

Głośnik powinien posiadać konstrukcję dwudrożną i być zamknięty w szczelnej obudowie z polipropylenu ograniczonej od frontu obrabianą powierzchniowo płytą stalową z otworami. Głośnik powinien charakteryzować się mocą ciągłą (pink noise) 100 W przy 8 Ω oraz mocą ciągłą (program) 300 W przy 8 Ω. Składać się powinien z woofera niskotonowego o średnicy 30 cm (12) oraz szyku 6-ciu tweeterów kopułkowych o kącie promieniowania H:90&deg; x V40&deg; umieszczonych w małym odstępie w osi tegoż woofera. Odpowiedź częstotliwościowa głośnika powinna wynosić od 80 Hz do 20 kHz przy częstotliwości podziału 3 kHz. Czułość głośnika powinna wynosić 97 dB (1 W, 1 m). Zestaw głośnikowy powinien być przystosowany do montażu instalacyjnego, stałego oraz do przenośnego. Zestaw powinien umożliwiać różnoraki sposób montażu za pomocą szerokiej gamy uchwytów montażowych. Zestaw powinien być wyposażony w układ zabezpieczający przetworniki wysokotonowe przed przeciążeniami, który powinien odciąć te przetworniki w przypadku doprowadzenia nadmiernego sygnału wejściowego. Wzmocniony sygnał audio można doprowadzić do zestawu za pomocą złącza typu Speakon lub złącza śrubowego.
Zestaw powinien ważyć 8 kg i charakteryzować się wymiarami: szerokość 361 mm, wysokość 448 mm, głębokość 320 mm. Zakres temeraturowy pracy powinien wynosić od -10&deg;C do +50&deg;C. Zestaw powinien mieć łatwość montażu zarówno w poziomie, jak i w pione przy użyciu uchwytów z szerokiej gamy asortymentu.
Zestaw głośnikowy dwudrożny powinien być wyprodukowany przez TOA i typu HS-120B/HS-120W lub ekwiwalentny zatwierdzony.
Uchwyt montażu do stropu powinien być wyprodukowany przez TOA i typu HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW.
Uchwyt do montażu stropowego w połączeniu z uchwytem typu HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW powinien być produkcji TOA i typu HY-C0801/ HY-C0801W.
Uchyt do montażu ściennego w połączeniu z uchwytem typu HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW powinien być produkcji TOA i typu HY-W0801/HY-W0801W.