Product program / Loudspeaker / Box

HS-120W

Громкоговоритель должен быть двухсторонним громкоговорителем с герметичным корпусом с полипропиленом и защитной перфорированной передней решеткой с обработанной снаружи стальной пластиной. Непрерывный розовый шум должен составлять 100 Вт при 8 Ом, а мощность непрерывной программы 300 Вт при 8 Ом. В громкоговорителе должны быть 30 см (12 дюймов) НЧ головка и 6 сбалансированных массивов ВЧ головок купольного типа с дисперсией 90° x 40°. Частотная характеристика должна составлять от 80 до 20 кГц, с кроссовером на 3 кГц. Чувствительность должна составлять 97 дБ (1 Вт, 1 м). Система громкоговорителей должна быть рассчитана как на стационарные установки, так и мобильные установки в дороге, а также должна легко переноситься с помощью вспомогательной рукоятки. Его встроенная цепь защиты от перегрузки для ВЧ головки должна отключить сигнал при получении чрезмерного входного сигнала. Входные соединения должны проходить через разъем включения сигнала или винтовую клемму.
Система громкоговорителей должна весить 8,5 кг и должна иметь размеры 361 (Ш) x 448 (В) x 320 (Г) мм. Диапазон рабочих температур должен быть от –10 °C до +50 °C. Громкоговоритель должны легко устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении с помощью широкого диапазона дополнительных кронштейнов.
Модель двухсторонней акустической системы - TOA HS-120B/HS-120W или утвержденный эквивалент.
Модель кронштейна для настенного/потолочного монтажа - TOA HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW.
Модель кронштейна для потолочного монтажа, используемого в сочетании с HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW, - TOA HY-C0801/HY-C0801W.
Модель кронштейна для настенного монтажа, используемого в сочетании с HY-1200HB/HY-1200HW/HY-1200VB/HY-1200VW, - TOA HY-W0801/HY-W0801W.