Product program / Loudspeaker / Box

HS-1500BT

Koaxialer Array 2-Wege Lautsprecher, kontrollierter Abstrahlbereich durch koaxiales Array bestehend aus 6 Hochtönern. Niederohmig und hochohmig betreibbar.Leichtes schlagfestes geschlossenes Polypropylen Gehäuse mit rückseitiger Schräge zur wahlweisen Aufstellung als Bodenmonitor.&nbsp;Mit zwei Speakon-Anschlüssen und einem Schraubklemmen-anschluss. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.
  Übertragungsbereich: 60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Nennbelastbarkeit: 300 Watt
 Impedanz (niederohmig): 8 Ohm
 Leistungsanpassung 100V: 60/30/15 Watt
Leistungsanpassung 70V: 60/30/15/7,5 Watt
Abstrahlwinkel: 90&deg; x 40&deg;
Schalldruck (1W,1m): 98 dB (1 W, 1 m)
Bestückung: 1 x 15“ Konustieftöner,&nbsp;6 x BDT Hochtöner
Farbe: schwarz
Ausführung: Polypropylen geschäumt
Abmessungen (B x H x T): 451 x 560 x 400 mm
Gewicht: 14 kg  
  Fabrikat: TOA
Typ: HS-1500BT