Product program / Loudspeaker / Box

HS-150B

Głośnik powinien być głośnikiem dwukierunkowym z uszczelnioną obudową skrzyniową z polipropylenem i przednią, perforowaną kratką ochronną z płytą stalową obrabianą powierzchniowo. Ciągły różowy hałas powinien wynosić 100 W przy 8 omach, a moc znamionowa programu ciągłego 300 W przy 8 omach. Głośnik posiada 38 cm głośnik niskotonowy oraz zespół 6 zbalansowanych kopułkowych głośników wysokotonowych o kącie promieniowania 90&deg; x 40&deg;. Pasmo przenoszenia wynosi od 70 do 20k Hz, ze zwrotnicą przy częstotliwości 3k Hz. Czułość ocenia się na 98 dB (1 W, 1 m). System głośników powinien być zaprojektowany zarówno do zastosowań stacjonarnych, jak i w ruchu drogowym i powinien być łatwy do przenoszenia za pomocą uchwytu akcesoryjnego. Wbudowany w głośnik wysokotonowy układ zabezpieczający przed przeciążeniem powinien odciąć sygnał, gdy odbierany jest nadmierny sygnał wejściowy. Połączenia wejściowe powinny być wykonywane poprzez złącze mówione lub zacisk śrubowy.
Masa systemu głośników wynosi 12 kg i ma wymiary 451(szer.) x 560 (wys.) x 400 (gł.) mm. Zakres temperatury roboczej to -10&deg;C – +50&deg;C. Głośniki powinny być łatwo montowane w pozycji pionowej lub poziomej, z szeroką gamą opcjonalnych wsporników.
System głośników dwudrożnych to model TOA HS-150B/HS-150W lub zatwierdzony odpowiednik.
Wspornik do montażu ściennego/sufitowego powinien należeć do modelu TOA HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VW.
Wspornik sufitowy stosowany w połączeniu z HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VW powinien być model TOA HY-C0801/ HY-C0801W.
Uchwyt ścienny stosowany w połączeniu z HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VW to model TOA HY-W0801/HY-W0801W.