Product program / Loudspeaker / Box

HS-150B

Динамик должен быть двусторонним с герметичным коробчатым корпусом из полипропилена и защитной перфорированной передней решеткой с обработанной поверхностью стальной пластиной. Непрерывный розовый шум должен составлять 100 Вт при 8 Ом и номинальная мощность непрерывной программы 300 Вт при 8 Ом. В громкоговорителе должны быть низкочастотный громкоговоритель на 38 см (15”) и 6 сбалансированных массивов ВЧ головок купольного типа с дисперсией 90&deg; x 40&deg;. Частотная характеристика должна составлять от 70 до 20 кГц с кроссовером на частоте 3 кГц. Чувствительность должна быть 98 дБ (1 Вт, 1 м). Акустическая система должна быть спроектирована как для стационарной установки, так и для использования на дороге и должна быть легко переносимой с помощью дополнительной ручки. Его встроенная схема защиты от перегрузки для твитера должна отключать сигнал при получении избыточного входного сигнала. Входные соединения должны осуществляться через разговорный разъем или винтовую клемму.
Система громкоговорителей должна иметь вес 12 кг и размеры 451 (Ш) x 560 (В) x 400 (Г) мм. Диапазон рабочих температур должен составлять от –10&deg;C до +50&deg;C. Динамики должны быть легко установлены в вертикальном или горизонтальном положении, с широким выбором дополнительных кронштейнов.
Двусторонняя акустическая система должна быть модели HS-150B/HS-150W или утвержденного эквивалента TOA.
Кронштейн для настенного/потолочного монтажа должен быть модели TOA HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VB/HY-1500VW.
Потолочный кронштейн, используемый в сочетании с HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VB/HY-1500VW, должен быть модели TOA HY-C0801/ HY-C0801W.
Настенный кронштейн, используемый в сочетании с HY-1500HB/HY-1500HB/HY-1500HW/HY-1500VB/HY-1500VB/HY-1500VW, должен быть модели TOA HY-W0801/HY-W0801W.