Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5B-WP  EB-Q

<p class="MsoNormal">Altavoz de alto rendimiento resistente a la intemperie con dispersión CD ajustable. En 4 etapas, ángulo de haz vertical ajustable entre 15 ° y 60 °, agrupación de sonido (ángulo de haz) con instalación libre por encima de 800 Hz, con instalación a ras de pared o techo efectiva a partir de 400 Hz. Debido a la radiación sonora coherente, no hay interferencias molestas (efectos de filtro de peine) para el montaje en pared o techo, así como para el montaje vertical de dos sistemas. Con dos conectores Speakon y una conexión de terminal de tornillo. Incluye soporte de pared y ojales para montar el altavoz en cables de acero. Amplios accesorios opcionales para montaje en pared / techo y trípode, así como la combinación con un subwoofer a juego. A prueba de bolas según DIN 18032, parte 3.
 &lt;/ p&gt;</p> <p class="MsoNormal">Rango de transmisión: 60 Hz - 20 kHz (-10 dB) Potencia
 nominal: 600 W
 Ángulo de haz horizontal: 100 °
 Ángulo del haz vertical: 15 °, 30 °, 45 °, 60 ° ajustable Presión sonora (1W, 1m):
 98 dB (15 ° ángulo de visualización vertical) <span>&gt; 97 dB (30 ° de ángulo de visualización vertical),
 96 dB (45 ° de ángulo de visualización vertical) <span>span&gt; 95 dB (60° vert. disp.angle) &lt;
 &lt;/ p&gt;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span>Equipo: 4 woofers, 12 Tweeter BDT
 Grado de protección: Color IPx4
: negro
 Versión: 
 Dimensiones de la espuma de polipropileno (An x Al x Pr): 408 x 546 x 342 mm
 Peso: 18 kg
 &lt;/ p&gt;</span></p> <p class="MsoNormal"><span>Marca: 
 Tipo TOA: HX-5B-WP EB-Q &lt;/ p&gt;</span></p> <p class="MsoNormal"/> <p class="MsoNormal"/>