Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5B-WP  EB-Q

Haut-parleur hautes performances résistant aux intempéries à dispersion DC ajustable. Angle du faisceau vertical ajustable sur 4 paliers entre 15° et 60°, regroupement sonore (angle du faisceau) avec installation libre au-delà de 800 Hz, avec installation affleurante au mur ou au plafond efficace à partir de 400 Hz. Grâce au rayonnement sonore cohérent, aucune interférence perturbatrice (effets de filtre en peigne) pour montage au mur ou au plafond et assemblage vertical de deux systèmes. Avec deux connecteurs Speakon et un bornier à vis. Montage mural et œillets pour fixation du haut-parleur sur des câbles d’acier inclus. Vaste gamme d’accessoires en option pour montage au mur/plafond et sur trépied ainsi que combinaison avec un caisson de basses correspondant. Solidité à toute épreuve selon la norme DIN 18032, Partie 3.
 &lt;/ p&gt; Plage de transmission : 60 Hz à 20 kHz (-10 dB)
 Puissance nominale : 600 W
 Angle du faisceau horizontal : 100°
 Angle du faisceau vertical : 15°, 30°, 45°, 60° réglable Pression sonore (1 W, 1 m) :
 98 dB (angle de disp. vert. 15°) , &lt;/ portée&gt; 97 dB (angle de disp. vert. 30°),
 96 dB (angle de disp. vert. 45°) ,
 , &lt;/ portée&gt; 95 dB (angle de disp. vert. 60°) &lt;/ p&gt; Équipement : 4 woofers, tweeter 12 BDT
 Classe de protection : IPx4
 Couleur : noir
 Version : mousse polypropylène
 Dimensions (L x H x P) : 408 x 546 x 342 mm
 Poids : 18 kg
 &lt;/ p&gt; Marque : TOA
 Type : HX-5B-WP EB-Q &lt;/ p&gt;