Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5B-WP  EU

Wetterfester Hochleistungslautsprecher nach EN 54-24 mit einstellbarem CD-Abstrahlverhalten. In 4 Stufen zwischen 15&deg; und 60&deg; einstellbarer vertikaler Abstrahlwinkel, Schallbündelung (Abstrahlwinkel) bei freier Aufstellung ab 800 Hz, bei bündiger Wand- oder Deckeninstallation ab 400 Hz wirksam. Durch kohärente Schallabstrahlung keine störenden Interferenzen (Kammfiltereffekte) bei Wand- oder Deckenmontage sowie vertikaler Montage zweier Systeme.&nbsp;Mit zwei Speakon-Anschlüssen und einem Schraubklemmen­anschluss. Inklusive Wandbefestigung und Flugösen zur Montage des Lautsprechers an Stahlseilen. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage sowie Kombination mit passendem Subwoofer.Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.