Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5B     EU

El altavoz debe ser un diseño modular, compacto, de radiación directa de dos vías con soporte de montaje integrado.&nbsp; La sección de baja frecuencia consistirá de cuatro parlantes tipo cono de radiación directa de 4,72" (12 cm) dispuestos en una línea vertical, con cada parlante alojado en un módulo de gabinete separado, sintonizado y con puerto.&nbsp; La sección de alta frecuencia consistirá en doce tweeters de cúpula balanceada de radiación directa de 1" (25 mm) dispuestos en una línea vertical, montados junto a los parlantes de baja frecuencia, con 3 tweeters por módulo de caja.&nbsp; El altavoz incorporará elementos de diseño de arreglo lineal para lograr una directividad altamente controlada en el plano vertical, y un diseño de guía de onda contorneada para una directividad controlada en el plano horizontal.&nbsp; La construcción del altavoz será modular y permitirá el ajuste in situ de la directividad en el plano vertical en un rango de 15 a 60 grados del ángulo de cobertura nominal, en incrementos de 15 grados.&nbsp;&nbsp; La cobertura horizontal será de 100 grados nominales, independientemente del ajuste del ángulo vertical. El soporte de montaje integral estará hecho de acero calibre 12 y permitirá una rotación de 90 grados de la orientación del altavoz.&nbsp; La red de división de frecuencia integral debe incluir secciones de filtro de paso bajo y paso alto y debe estar optimizada para una respuesta de frecuencia suave dentro y fuera del eje en todas las configuraciones direccionales.&nbsp; La frecuencia de corte será de 4 kHz.&nbsp; Los conectores de entrada de altavoces deben incluir una conexión de terminal de tornillo y dos tomas tipo Neutrik NL4, cableadas en paralelo para pasar a otros altavoces.

El orador deberá cumplir los siguientes criterios de rendimiento.&nbsp; Manejo de potencia: Ruido rosa continuo de 200 vatios, programa continuo de 600 vatios.&nbsp; Respuesta en frecuencia (10 dB por debajo de la sensibilidad nominal a la presión, sin ecualización externa):&nbsp; 70 Hz a 20 kHz en modo de 60 grados, 75 Hz a 20 kHz en modo de 45 grados, 80 Hz a 20 kHz en modo de 30 grados, 85 Hz a 20 kHz en modo de 15 grados.&nbsp; Sensibilidad a la presión (1 vatio a 1 m): 96 dB en modo de 60 grados, 97 dB en modo de 45 grados, 98 dB en modo de 30 grados, 99 dB en modo de 15 grados.&nbsp; Impedancia: 8 ohmios nominales.&nbsp; Cuando se instala el transformador opcional de adaptación de línea modelo MT-200, las tomas de potencia disponibles para aplicaciones de línea de 70,7 voltios serán de 30, 60, 100 y 200 vatios (167, 83, 50 y 25 ohmios respectivamente).

El enfoque de diseño del altavoz deberá ser tal que dos o más puedan combinarse en un arreglo lineal para aumentar la producción y/o la cobertura sin que se degrade la consistencia del patrón de cobertura.&nbsp; Cuando se combinan dos, los ángulos de cobertura vertical disponibles (-6 dB de corte) deben ser de 30 grados (+ 12/5 grados de 500 Hz a 16 kHz), 60 grados (+/- 15 grados de 400 a 12,5 kHz), 90 grados (+10/-20 grados de 250 Hz a 20 kHz) y 110 grados (+/- 20 grados de 200 Hz a 20 kHz).&nbsp; La cobertura horizontal se mantendrá en 100 grados nominales.&nbsp; Los soportes de accesorios disponibles deberán permitir tanto la unión de múltiples unidades en un arreglo lineal como la suspensión del arreglo en orientación vertical u horizontal.

La caja modular será de polipropileno, con soportes de acero y herrajes.&nbsp; Las dimensiones (An x Al x Pr) deben ser 16,1" x 21,5" x 13,5"&nbsp; (408 mm x 546 mm x 342 mm) y el peso debe ser 35,3 lbs. (16 kg).&nbsp; Los soportes de suspensión se suministrarán con el altavoz para permitir la suspensión en orientación vertical u horizontal.&nbsp; Los soportes accesorios disponibles para el montaje en pared, techo y soporte serán de acero.

El altavoz debe ser modelo TOA HX-5B / HX-5W.
El subwoofer será el modelo TOA FB-120B / FB-120W.
El soporte de conexión para interiores será el modelo TOA HY-CN1B / HY-CN1W.
El soporte de montaje en techo será el modelo TOA HY-CW1B / HY-CW1W.
El marco de colgado previo a la instalación será el modelo TOA HY-PF1B / HY-PF1W.
El adaptador del soporte será el modelo TOA HY-ST1.
El soporte de montaje en pared/techo será el modelo TOA HY-WM1B HY-WM1W.
El soporte de montaje directo en pared/techo será el modelo TOA HY-WM2B / HY-WM2W.
El transformador de correspondencia debe ser del tipo TOA modelo MT-200.