Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5W-WP  EB-Q

Wetterfester Hochleistungslautsprecher mit einstellbarem CD-Abstrahlverhalten. In 4 Stufen zwischen 15° und 60° einstellbarer vertikaler Abstrahlwinkel, Schallbündelung (Abstrahlwinkel) bei freier Aufstellung ab 800 Hz, bei bündiger Wand- oder Deckeninstallation ab 400 Hz wirksam. Durch kohärente Schallabstrahlung keine störenden Interferenzen (Kammfiltereffekte) bei Wand- oder Deckenmontage sowie vertikaler Montage zweier Systeme. Mit zwei Speakon-Anschlüssen und einem Schraubklemmen­anschluss. Inklusive Wandbefestigung und Flugösen zur Montage des Lautsprechers an Stahlseilen. Umfangreiches optionales Zubehör zur Wand-/Decken- und Stativ-Montage sowie Kombination mit passendem Subwoofer. Ballwurfsicher nach DIN 18032, Teil 3.
  Übertragungsbereich: 60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
Belastbarkeit: 600 W
Horizontaler Abstrahlwinkel: 100°
Vertikaler Abstrahlwinkel: 15°, 30°, 45°, 60° einstellbar
Schalldruck (1W,1m): 
98 dB (15° vert. Abstr.w.),
97 dB (30° vert. Abstr.w.),
 96 dB (45° vert. Abstr.w.),
95 dB (60° vert. Abstr.w.)  Bestückung: 4 Tieftöner, 12 BDT Hochtöner
Schutzgrad: IPx4
Farbe: weiß
Ausführung: Polypropylen geschäumt
Abmessungen (B x H x T): 408 x 546 x 342 mm
Gewicht: 18 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: HX-5W-WP EB-Q