Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5W-WP  EB-Q

Weerbestendige, krachtige luidspreker met instelbare CD-weergave. In 4 stappen instelbare verticale stralingshoek tussen 15° en 60°, geluidsbundeling (stralingshoek) met vrije installatie boven 800 Hz, met vlakke wand- of plafondmontage effectief vanaf 400 Hz. Door de coherente geluidsstraling geen storende interferentie (kamfilter-effecten) bij wand- of plafondmontage en verticale montage van twee systemen. Met twee Speakon connectoren en een schroefaansluiting. Inclusief wandmontage en oogjes voor de montage van de luidspreker op staalkabels. Uitgebreide optionele accessoires voor wand-/plafond- en statiefaansluitingen en de combinatie met een passende subwoofer. Kogelbestendig volgens DIN 18032, deel 3.
 &lt;/ p&gt; Zendbereik: 60 Hz - 20 kHz (-10 dB)
 Nominaal vermogen: 600 W
 Horizontale stralingshoek: 100°
 Verticale stralingshoek: 15°, 30°, 45°, 60° instelbare geluidsdruk (1W, 1m):
 98 dB (15 ° vert. disp. hoek.) , &lt;/ bereik&gt; 97 dB (30 ° vert. openingshoek),
 96 dB (45° vert. openingshoek) ,
 &lt;/ bereik&gt; 95 dB (60 ° vert. openingshoek) &lt;/ p&gt; Uitrusting: 4 woofers, 12 BDT-tweeters
 Mate van bescherming: IPx4
 Kleur: wit
 Versie: Polypropyleen Geschuimd
 Afmetingen (B x H x D): 408 x 546 x 342 mm
 Gewicht: 18 kg
 &lt;/ p&gt; Merk: TOA
 Type: HX-5B-WP EB-Q &lt;/ p&gt;