Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5W-WP  EU

Głośnik powinien być wykonany w wersji wewnętrznej/zewnętrznej, odpornej na rozpryskiwanie, modułowej, promieniowanie bezpośrednie, dwukierunkowej konstrukcji ze zintegrowanym wspornikiem montażowym.&nbsp; Sekcja niskich częstotliwości składa się z czterech bezpośrednio napromieniowujących sterowników typu stożek 4,72 (12 cm) rozmieszczonych w linii pionowej, z których każdy sterownik umieszczony jest w osobnym, szczelnie zamkniętym module obudowy.&nbsp; Sekcja wysokich częstotliwości składa się z dwunastu bezpośrednio napromieniowujących 1 (25 mm) zrównoważonych kopułkowych głośników wysokotonowych rozmieszczonych w linii pionowej, zamontowanych obok przetworników niskiej częstotliwości, z 3 głośnikami wysokotonowymi na moduł obudowy.&nbsp; Głośnik powinien zawierać elementy konstrukcyjne układu liniowego w celu osiągnięcia wysoce kontrolowanej kierunkowości w płaszczyźnie pionowej oraz wyprofilowaną konstrukcję falowodowo-baflową dla kontrolowanej kierunkowości w płaszczyźnie poziomej.&nbsp; Konstrukcja głośnika ma charakter modułowy i umożliwia regulację kierunkowości w płaszczyźnie pionowej w zakresie od 15° do 60° nominalnego kąta pokrycia, w odstępach co 15°.&nbsp;&nbsp; Pokrycie poziome wynosi 100 stopni nominalnych, niezależnie od regulacji kąta pionowego. Zintegrowany wspornik montażowy powinien być wykonany z 12-stopniowej stali wzorcowej i powinien umożliwiać obrót orientacji głośnika o 90 stopni.&nbsp; Zintegrowana sieć podziału częstotliwości obejmuje zarówno sekcje filtrów dolnoprzepustowych, jak i górnoprzepustowych oraz jest zoptymalizowana pod kątem płynnej reakcji na częstotliwości w osi i poza osią we wszystkich konfiguracjach kierunkowych.&nbsp; Częstotliwość zwrotnicy wynosi 4 kHz.&nbsp; Złącza wejściowe głośników powinny zawierać jedno złącze śrubowe i dwa gniazda typu Neutrik NL4, połączone równolegle w celu przejścia do dodatkowych głośników.
Mówca musi spełniać następujące kryteria wynikowe.&nbsp; Obsługa mocy: 200 W ciągłego różowego szumu, 600 W ciągłego programu.&nbsp; Pasmo przenoszenia (10 dB poniżej znamionowej skuteczności ciśnieniowej, bez korekcji zewnętrznej):&nbsp; 70 Hz – 20 kHz w trybie 60 stopni, 75 Hz – 20 kHz w trybie 45 stopni, 80 Hz – 20 kHz w trybie 30 stopni, 85 Hz – 20 kHz w trybie 15 stopni.&nbsp; Czułość ciśnieniowa (1 W przy 1 m): 96 dB w trybie 60 stopni, 97 dB w trybie 45 stopni, 98 dB w trybie 30 stopni, 99 dB w trybie 15 stopni.&nbsp; Impedancja: 8 omów nominalne.&nbsp; Po zainstalowaniu opcjonalnego liniowego transformatora dopasowującego model MT-200, dostępne odgałęźniki mocy dla linii 70,7 V powinny mieć moc 30, 60, 100 i 200 W (odpowiednio 167, 83, 50 i 25 omów).
Podejście projektowe głośnika powinno być takie, że dwa lub więcej można łączyć w liniową siatkę w celu zwiększenia wydajności i/lub pokrycia bez pogorszenia spójności wzorca pokrycia.&nbsp; W przypadku połączenia dwóch dostępnych kątów pokrycia pionowego (-6 dB odcięcia) wynosi 30 stopni (+ 12/- 5 stopni od 500 Hz do 16 kHz), 60 stopni (+/- 15 stopni od 400 do 12,5 kHz), 90 stopni (+10/-20 stopni od 250 Hz do 20 kHz) i 110 stopni (+/- 20 stopni od 200 Hz do 20 kHz).&nbsp; Pokrycie poziome pozostaje na poziomie 100 stopni nominalnych. Pokrycie poziome pozostaje na poziomie 100 stopni nominalnych.&nbsp; Dostępne wsporniki akcesoriów powinny umożliwiać zarówno łączenie wielu jednostek w układ liniowy, jak i zawieszenie układu w orientacji pionowej lub poziomej.
Głośnik powinien posiadać klasę szczelności IP-X4 zgodną z normą IEC 529.&nbsp; Obudowa modułowa powinna być wykonana z polipropylenu, ze wspornikami i okuciami ze stali nierdzewnej.&nbsp; Wymiary (szer. x wys. x gł.) powinny wynosić 16,1 x 21,5 x 13,5 (408 mm x 546 mm x 342 mm), a masa 35,3 funta. (16 kg).&nbsp; Wsporniki zawieszenia powinny być dostarczane wraz z głośnikiem, aby umożliwić zawieszenie w orientacji pionowej lub poziomej. Dostępne uchwyty akcesoriów do montażu na ścianie, suficie i stoisku powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.
Głośnik powinien należeć do modelu TOA HX-5B-WP / HX-5W-WP
Zewnętrzny wspornik przyłączeniowy to TOA model HY-CN1B-WP / HY-CN1W-WP.
Uchwyt do montażu na suficie zewnętrznym powinien być wykonany w modelu TOA HY-CW1WP.
Zewnętrzna rama olinowania przed montażem powinna być wykonana w modelu TOA HY-PF1WP.
Wspornik do montażu na ścianie zewnętrznej/sufitu powinien być wykonany w modelu TOA HY-WM1WP.
Wspornik do bezpośredniego montażu ściennego/sufitowego powinien być wykonany w modelu TOA TOA model HY-WM2WP.