Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5W-WP  EU

Динамик должен быть защищен от брызг внутри и снаружи помещения, иметь модульную двухполосную конструкцию с прямым излучением и встроенный монтажный кронштейн.&nbsp; Низкочастотная секция должна состоять из четырех конических диффузоров 4,72 (12 см) прямого излучения, расположенных по вертикали, причем каждый диффузор должен размещаться в отдельном герметичном модуле корпуса.&nbsp; Высокочастотная секция должна состоять из двенадцати твитеров со сбалансированным куполом диаметром 1 (25 мм), расположенных в вертикальной плоскости и установленных рядом с низкочастотными динамиками, с тремя твитерами на модуль корпуса.&nbsp; Динамик должен включать элементы конструкции линейной решетки для достижения строго контролируемой направленности в вертикальной плоскости и контурную конструкцию волновод-отбойник для контролируемой направленности в горизонтальной плоскости.&nbsp; Конструкция динамиков должна быть модульной и позволять регулировку направленности в вертикальной плоскости в диапазоне от 15 до 60 градусов с шагом в 15 градусов.&nbsp;&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть 100 градусов (номинально), независимо от регулировки вертикального угла. Встроенный монтажный кронштейн должен быть изготовлен из стали толщиной 12 мм и обеспечивать возможность поворота динамика на 90 градусов.&nbsp; Встроенная сеть разделения частот должна включать как низкочастотные, так и высокочастотные фильтры и быть оптимизирована для плавного включения и выключения осевой частотной характеристики во всех конфигурациях направленности.&nbsp; Частота кроссовера должна составлять 4 кГц.&nbsp; Входные разъемы динамиков должны включать одно винтовое клеммное соединение и два параллельно соединенных гнезда типа Neutrik NL4 для подключения дополнительных динамиков.
Выступающий должен отвечать следующим критериям.&nbsp; Мощность: 200 ватт непрерывного розового шума, 600 ватт непрерывного программирования.&nbsp; Частотная характеристика (на 10 дБ ниже номинальной чувствительности к давлению, без внешнего выравнивания):&nbsp; от 70 Гц до 20 кГц при наклоне на 60 градусов, от 75 Гц до 20 кГц при наклоне на 45 градусов, от 80 Гц до 20 кГц при наклоне на 30 градусов, от 85 Гц до 20 кГц при наклоне на 15 градусов.&nbsp; Чувствительность давления (1 Вт на 1 м): 96 дБ в режиме 60 градусов, 97 дБ в режиме 45 градусов, 98 дБ в режиме 30 градусов, 99 дБ в режиме 15 градусов.&nbsp; Импеданс: 8 Ом номинальный.&nbsp; При установке дополнительного линейного согласующего трансформатора модели MT-200 в наличии имеются ответвители питания для линии 70,7 В мощностью 30, 60, 100 и 200 ватт (167, 83, 50 и 25 Ом, соответственно).
Подход к проектированию динамика должен быть таким, чтобы два или более динамиков могли быть объединены в линейный массив для увеличения выходного сигнала и/или покрытия без ухудшения согласованности схемы покрытия.&nbsp; При объединении этих двух вариантов возможны вертикальные углы охвата (-6 дБ среза): 30 градусов (+12/- 5 градусов от 500 Гц до 16 кГц), 60 градусов (+/- 15 градусов от 400 до 12,5 кГц), 90 градусов (+10/-20 градусов от 250 Гц до 20 кГц) и 110 градусов (+/- 20 градусов от 200 Гц до 20 кГц).&nbsp; Покрытие по горизонтали должно быть номинально на 100 градусов. Горизонтальное покрытие должно оставаться 100 градусов номинальным.&nbsp; Имеющиеся дополнительные кронштейны должны обеспечивать возможность как совместного соединения нескольких блоков в линейном массиве, так и подвески массива в вертикальной или горизонтальной ориентации.
Громкоговоритель должен иметь класс защиты от брызг IEC 529 IP-X4.&nbsp; Модульный корпус должен быть изготовлен из полипропилена, с кронштейнами и фурнитурой из нержавеющей стали.&nbsp; Блок должен иметь габариты (Ш х В х Г) 16,1” x 21,5” x 13,5” (408 мм x 546 мм x 342 мм) и вес 35,3 фунта. (16 кг).&nbsp; Подвесные кронштейны должны поставляться вместе с динамиком, чтобы обеспечить возможность подвешивания как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации. Имеющиеся дополнительные кронштейны для подвески и монтажа на стойку должны быть изготовлены из стали.
Модель громкоговорителя – TOA HX-5B-WP/HX-5W-WP.
Наружный соединительный кронштейн должен быть модели TOA HY-CN1B-WP / HY-CN1W-WP.
Потолочный громкоговоритель должен быть установлен в модели TOA HY-CW1WP.
Предварительно смонтированная наружная монтажная рама должна быть модели HY-PF1WP производства TOA.
Наружный настенный/потолочный монтажный кронштейн должен быть модели HY-WM1WP TOA.
Наружный настенный/потолочный кронштейн для прямого монтажа должен быть модели TOA модели TOA модели HY-WM2WP.