Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-5W     EU

Enceintes étanche modulaires de technologie « Compact Array » à directivité réglable HX-5 de chez TOA ou équivalentes seront installées. Dispersion acoustique réglableLe système d'enceintes se configure par empilage vertical de quatre modules HP avec un total de quatre haut-parleurs de basses et 12 tweeters positionnés le long de la surface de l'enceinte. Cette configuration permet de régler la directivité et la dispersion des basses fréquences comme si l'on utilisait un haut-parleur à pavillon large à directivité constante.&nbsp;Un choix parmi 4 directivités (15, 30, 45 et 60 degrés) selon les besoins.&nbsp;Par exemple, un angle de directivité spécifique, ou chacun des modules peut avoir sa directivité réglée indépendamment pour remplir une exigence de couverture particulière.&nbsp;Lorsque deux modules ou plus sont raccordés pour former un arc, ils fonctionnent alors comme une seule et unique enceinte, immense, qui contrôle la directivité pour les fréquences bien plus basses.&nbsp;Les fonctions de sonorisation démontrent ainsi une intelligibilité optimale, y compris dans les lieux à temps de réverbération élevés.Montée en plafond ou au mur, l'enceinte HX-5 est exempte des effets de réflexion et d'interférences occasionnés avec d'autres concepts. Elle peut ainsi fournir plus de puissance de sortie dans les basses fréquences, qu'elle soit montée en plafond ou au mur