Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-7B

Hochleistungslautsprecher im Bassreflexgehäuse mit gleichmäßige Abstrahlung über einen weiten Frequenzbereich ähnlich wie ein CD-Horn durch einzigartige Erzeugung einer kohärenten Wellenfront, so dass keine störenden Interferenzen durch Kammfiltereffekte entstehen, wodurch eine hohe Sprachverständlichkeit auch in großer Entfernung erreicht wird. Der vertikale Abstrahlwinkel des Lautsprechers, bestehend aus 4 Elementen mit zwei Tieftönern und einem Hochtonhorn mit Wellenfrontkontrolle, ist in 4 Stufen zwischen 0° und 45° (mit optionalem Zubehör bis 60°) einstellbar. Mehrere der Lautsprecher kaskadierbar mit optionalem Zubehör.Mit zwei Speakon-Anschlüssen und einem Schraubklemmen¬anschluss. Umfangreiches optionales Zubehör zur Flug-, Wand-/Decken- und Stativ-Montage sowie Kombination mit passendem Subwoofer. Übertragungsbereich: 75 Hz - 20 kHz
Belastbarkeit (Programm): 750 W (350 W RMS IEC 60268-5)
Horizontaler Abstrahlwinkel: 100°
Vertikaler Abstrahlwinkel: 0°; 15°, 30°, 45° einstellbar
Schalldruck (1W,1m): 100 dB
Bestückung: 8 Konustieftöner 13 cm,&nbsp;4 Druckkammertreiber auf Horn mit Wellenfrontkontrolle
Farbe: schwarz
Ausführung: Polypropylen geschäumt
Abmessungen (B x H x T): 497 x 664 x 274 mm
Gewicht: 30 kg
 Fabrikat: TOA
Typ: HX-7B