Product program / Loudspeaker / Variable Array

HX-7W-WPEN  Q

Der Lautsprecher besteht aus 4 Einzelboxen oder „Zellen“ aus Polyharzmaterial mit jeweils 497 mm B x 166 mm H x 274 mm T. Jede Zelle muss über 2 x 5,5 Niederfrequenzlautsprecher verfügen, die symmetrisch auf beiden Seiten der vorderen Schallwand angeordnet sind, und jede Zelle muss von Bassreflexöffnungen an der Außenkante flankiert sein. Zwischen den Niederfrequenzlautsprechern muss sich ein mehrschlitziger, hochfrequenter Hohlleiterverteiler befinden, der mit einem 1 Hochfrequenz-Kompressionstreiber rückbelastet sein muss. An der vorderen Schallwand jeder Zelle muss ein Lochblechgitter aus Stahl angebracht sein, das bei Bedarf entfernt werden kann. Die vier Zellen müssen vertikal übereinander angeordnet und sowohl mechanisch als auch elektronisch miteinander verbunden sein, um als eine einzige Eingabeeinheit zu funktionieren. Der Anschluss erfolgt sowohl über zwei 2-Wege Speakon™ &amp; als auch über parallele Schraubklemmenanschlüsse auf der Rückseite der mittleren Zelle. Es muss eine interne Frequenzweiche vorhanden sein, die das Eingangssignal mit einer Frequenz von 1,7 kHz in den Satz von Niederfrequenz- und Hochfrequenztreibern unterteilt. Die Zellen müssen mechanisch durch Metall-Drehgelenke auf beiden Seiten und vertikal zwischen ihren vorderen Schallwänden sowie durch einen verstellbaren mehrteiligen Stahlrücken, der über die Rückseite des Satzes verläuft, integriert werden. Der vertikale Winkel zwischen den einzelnen Zellen muss in Schritten von 15 Grad eingestellt werden können, um einen Erfassungswinkel zwischen 0 Grad vertikal und 45 Grad vertikal zu erzielen, indem die Position dieser Verbindungen geändert wird. Mit einer optionalen Verlängerungshalterung sollte es ebenfalls möglich sein, den Winkel auf 60 Grad zu verlängern. Der horizontale Winkel ist auf 100 Grad festzusetzen. Der Lautsprecher muss in der Lage sein, eine echte Line-Array-Projektion mit gleichmäßiger Abdeckung des Vorder- und Hinterraums zu erzeugen. Jede Einheit muss einen Schalldruck von 100 dB bei 1 W Eingangsleistung in einem Abstand von 1 m liefern und eine maximale Leistung von bis zu 750 Watt bei Dauerbetrieb mit einer Nennimpedanz von 8 Ohm erreichen.&nbsp;Der Frequenzbereich des Lautsprechers sollte 75Hz-20kHz betragen. Die Abmessungen der Lautsprecher betragen 97 mm B x 664 mm H x 274 mm T und das Gewicht 30 kg. Der Lautsprecher wird als HX-7B-WPEN (schwarz) oder HX-7W-WPEN (weiß) bezeichnet.Der Lautsprecher sollte auch in einer wetterfesten Ausführung mit einer Wasserbeständigkeit von IP-X4 erhältlich sein. Die wetterfeste Ausführung ist mit einer speziellen wetterfesten Farbe auf den Beschlägen und dem Gitter und einer gummidichten Klemmenabdeckung über der Anschlussrückwand und den Anschlusssteckern ausgestattet, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Leistung soll weitgehend identisch mit der HX-7 sein, jedoch mit einem Frequenzbereich von 105Hz-20kHz. Der Lautsprecher wird als HX-7B-WPEN (schwarz) oder HX-7W-WPEN (weiß) bezeichnet.Es sollte ein kompatibles Subwoofer-Gehäuse vorhanden sein, das den Frequenzbereich des Lautsprechersystems bis auf 40 Hz erweitert. Das Subwoofer-Gehäuse sollte ein Bassreflexgehäuse aus MDF-Holz sein, das mit einem 15 Tieftöner frontseitig belastet und durch ein perforiertes Stahlgitter abgedeckt ist. Der Schrank sollte auf beiden Seiten versenkte Griffe haben, um einen einfachen Transport zu ermöglichen. Die Anschlüsse befinden sich auf einer versenkten Rückwand und bestehen sowohl aus zwei 2-Wege Speakon™ als auch aus &amp; parallelen Schraubklemmen. Das Untergehäuse muss 505 mm B x 528 mm H x 477 mm T messen und 30 kg wiegen. Der Subwoofer wird als FB-150B (schwarz) oder FB-150W (weiß) bezeichnet.
Für dieses Lautsprechersystem gibt es mehrere Beschlägeoptionen sowie Montagemöglichkeiten:
- Es sollte ein Flugrahmen aus Stahl mit mehreren Flugpunkten zum Aufhängen eines oder mehrerer (bis zu vier) HX-7s in einer vertikalen Anordnung sowie Sitze für einen FB-150 vorhanden sein, der auf dem Rahmen platziert werden kann. Der Flugrahmen wird als HY-PF7B (schwarz) oder HY-PB7W (weiß) bezeichnet
- Es sollten Lautsprecheranschlusshalterungen vorhanden sein, um zwei oder mehr HX-7 in vertikaler Anordnung anschließen zu können. Ein Paar Anschlusshalterungen sind erforderlich, um jedes weitere HX-7 mit einer Strömungsanordnung zu verbinden. Die Halterung sollte wetterfest sein für den Einsatz im Freien. Die Lautsprecheranschlusshalterung wird als HY-CN7B-WP (schwarz) oder HY-CN7W-WP (weiß) bezeichnet
- Es sollte eine Winkelverstellstange vorhanden sein, die eine Erweiterung der vertikalen Winkelverstellung auf 60 Grad ermöglicht. Drei Paar der Halterungen sind erforderlich, um den Winkel zwischen allen 4 Zellen des HX-7 einzustellen. Die Halterungen sollten wetterfest sein für den Einsatz im Freien. Die Winkelverstellvorrichtung (Satz von 3 Paaren) wird als HY-60DWB-WP (schwarz) oder HY-60DBW-WP (weiß) bezeichnet
- Es sollte eine Montagevorrichtung zum Aufhängen oder Montieren des HX-7 mit Spannkabeln oder anderen Stützmethoden sowie zur Verwendung mit anderen optionalen HX-7-Montagebeschlägen vorhanden sein. Die Montagevorrichtung sollte direkt an der oberen Zelle des HX-7 montiert werden und eine Dreipunkt-Montageplatte „T-Bar“ bereitstellen. Sie sollte wasserdicht sein für den Einsatz im Freien. Die Montagevorrichtung wird als HY-TM7B-WP (schwarz) oder HY-TM7W-WP (weiß) bezeichnet
-Es sollte eine Deckenhalterung vorhanden sein, die eine abgehängte Deckenmontage eines einzelnen HX-7-Lautsprechers ermöglicht. Die Halterung muss eine vollständige horizontale Schwenkverstellung (bis zu 360 Grad) ermöglichen. Die Deckenhalterung wird als HY-C0801 (schwarz) oder HY-C0801W (weiß) bezeichnet.&nbsp;
- Es sollte eine Wandhalterung vorhanden sein, um die Wandmontage eines einzelnen HX-7-Lautsprechers zu ermöglichen. Die brüstungsartige Wandhalterung sollte eine horizontale Schwenkverstellung (180 Grad) ermöglichen. Die Wandhalterung wird als HY-WM7B (schwarz) oder HY-WM7W (weiß) bezeichnet.
Es sollte eine Montagevorrichtung vorhanden sein, mit der HX-7B-WPEN oder HX-7W-WPEN an die Wandhalterung oder Deckenhalterung angebracht werden kann. Die Vorrichtung sollte zusätzlich zur vertikalen Abstrahlung des Lautsprechers eine vertikale Neigungswinkelverstellung (0-25 Grad) des gesamten Gehäuses ermöglichen. Die Montagevorrichtung wird als HY-VM7B (schwarz) oder HY-VM7W (weiß) bezeichnet
- Es sollte eine Wandhalterung vorhanden sein, die es ermöglicht, einen einzelnen HX-7-Lautsprecher an einer Wand in einem festen horizontalen und vertikalen Winkel zu montieren. Die Halterung besteht aus einer einzigen L-Halterung aus Stahl mit mehreren Löchern zur Befestigung an der Wand sowie der oberen Seite des HX-7 Lautsprechers. Die Halterung sollte wasserdicht sein für den Einsatz im Freien. Die Wandhalterung wird als HY-MS7B-WP (schwarz) oder HY-MS-7W-WP (weiß) bezeichnet
- Es sollte eine Lautsprecher-Ständerhalterung vorhanden sein, die die Montage eines einzelnen HX-7-Lautsprechers auf einem Standard-Lautsprecherstativ ermöglicht. Die Vorrichtung sollte zusätzlich zur vertikalen Abstrahlung des Lautsprechers eine vertikale Neigungswinkelverstellung (0-25 Grad) des gesamten Gehäuses ermöglichen. Die Lautsprecher-Ständerhalterung wird als HY-ST7 bezeichnet.
- Es sollte ein Transformator-Satz vorhanden sein, der über die Rückseite des HX-7-Lautsprechers angeschlossen werden kann, um den Betrieb in einem hochohmigen (70V) System zu ermöglichen. Der Transformator sollte einen wählbaren Stromabnehmeranschluss für den Lautsprecher von 30W, 60W, 100W oderr 200W @ 70V bereitstellen. Der Transformator wird als MT-200 bezeichnet.
- Es sollte eine Transformatorhalterung vorhanden sein, die es ermöglicht, den MT-200 Transformator sicher an der Rückseite des HX-7 zu befestigen und ihn einfach an die Lautsprecheranschlüsse anschließen zu können. Die Transformatorhalterung wird als HY-MT7 bezeichnet