Product program / Mounting / Speaker brackets

HY-1200HW

U-Bügel zur horizontalen Befestigung der Lautsprecher&nbsp;HS-120W und HS-1200WT an der Wand oder Decke, ggf. über optionalen Wandarm oder optionale Deckenhalterung. Neigung in 7,5-Grad-Schritten in 11 Positionen verriegelbar.
  Ausführung: gewälzter Stahl, lackiert
Abmessungen (B x H x T): 395,4 x 241,5 x 90 mm
Farbe: weiß
Gewicht: 1,9 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: HY-1200HW