Product program / Mounting / Speaker brackets

HY-1500HB

U-Bügel zur horizontalen Befestigung der Lautsprecher HS-150B und HS-1500BT an der Wand oder Decke, ggf. über optionalen Wandarm oder optionale Deckenhalterung. Neigung in 7,5-Grad-Schritten in 11 Positionen verriegelbar.
  Ausführung: gewälzter Stahl, lackiert
Abmessungen (B x H x T): 485,4 x 288 x 90 mm
Farbe: schwarz
Gewicht: 2,4 kg
  Fabrikat: TOA
Typ: HY-1500HB