Product program / Mounting / Speaker brackets

HY-1500VW

U-Bügel zur vertikalen Befestigung der Lautsprecher&nbsp;HS-150W und HS-1500WT an der Wand oder Decke, ggf. über optionalen Wandarm oder optionale Deckenhalterung. Neigung in 7,5-Grad-Schritten in 11 Positionen verriegelbar.