Product program / System Component / Switches

IES-3080

Gemanagter Ethernet Switch für Hutschienenmontage mit 8 Netzwerkanschlüssen über RJ45-Buchsen.Redundanter Stromversorgungsanschluss und Fehlerausgangskontakt über steckbare Schraubklemmleiste. Extrem schneller Wiederaufbau einer Ringverbindung bei Fehler in einem Pfad.
Unterstützte Ethernet Standards:IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.1x, IEEE 802.1AB
Unterstützte Redundanzen:O-Ring, Open-Ring, O-RSTP, STP, RSTP, MSTP
RJ45 Anschlüsse: 8 (10/100Base-T(X)Spannungsversorgung: 12 - 48 V-Arbeitstemperaturbereich: -40 bis 70&deg;CWiederaufbauzeit Ring: &lt; 10 ms
Der Ethernet Switch muss nach EN 54-16 zertifiziert sein.Zertifikatsnummer: 1134-CPD-0102, ausgestellt durch die notifizierte Stelle mit der Kennnummer 1134.
  Fabrikat: TOA
Typ: IES-3080