Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1AF

IP Audio interface

Das IP-Audiointerface soll über das offene SIP-Protokoll (nach RFC3261) in SIP-Umgebungen und über den ONVIF® Profile S Audio-Rückkanal in VMS integrierbar sein. Darüber hinaus soll das Interface über Multicast adressierbar sein, wobei 20 Slots für Abhöradressen zur Verfügung stehen, sowie über HTTP-Befehle mit Hilfe seiner Remote-API (Application Programming Interface). 

Das IP Audio Interface verfügt über einen internen Speicher für bis zu 20 Audiodateien im WAV- und MP3-Format. Es können bis zu 20 Schemas für die Aktivierung von Audiodateien programmiert werden, einschließlich einstellbarer Wiederholungsintervalle, Abspielzähler, Dauer und Timerfunktion.
 
Alle Geräteeinstellungen sollen über eine Browserschnittstelle ausführbar sein. Zusätzlich soll eine kostenlose Einstellsoftware zur Verfügung stehen, mit der die Netzwerkeinstellungen einer Gruppe von IP-Lautsprechern gleichzeitig angepasst werden können.
 
Die Stromversorgung des IP Audio Interface soll über die Netzwerkverbindung mittels PoE+ oder PoE erfolgen.

2 Steuereingänge zur Aktivierung von Wiedergabeschemas, Lautsprecherstummschaltung oder Auslösung von SIP-Anrufen (bis zu 2 Ziele) sollen über einen abnehmbaren Anschlussstecker zugänglich sein. 1 Steuerausgang zur Ansteuerung lokaler Geräte muss ebenfalls vorhanden sein.

Stromquelle: PoE+ (IEEE802.3at Klase4), PoE (IEEE802.3af Klasse 3)
 
Nennleistung des Verstärkers: 15 W (PoE+), 8 W (PoE), 8 - 16 Ω Lautsprecherlast anschließbar
 
Frequenzgang: 50 Hz - 20 kHz (Spitze -20 dB)
 
Audio-Codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722
 
Netzwerkschnittstelle: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-Anschluss
 
Netzwerk-Protokoll: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)
 
Audio Eingang: 1 Kanal, symmetrisch (Line/Mic)
  
Audio Ausgang: 1 Kanal, symmetrisch
 
Steuereingang: 2 Kanäle, spannungsfreier Schließerkontakteingang
 
Steuerausgang: 1 Kanal, Open-Collector-Ausgang
 
Ausführung: [Frontplatte Stahlblech, schwarz / [Rückseite] Stahlblech
 
Abmessungen ): 126 mm x 33 mm x 80 mm
  
Gewicht: 390 g 

Hersteller: TOA 

Produkt: IP-A1AF