Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1AF

<div>Interfaz de audio IP

</div><div><div>La interfaz de audio IP IP-A1AF es integrable en entornos SIP a través del protocolo abierto SIP (según RFC3261) y con sistemas VMS utilizando el canal de audio ONVIF® Perfil S. Además, la interfaz puede ser contactada mediante comunicación Multicast, proporcionando 20 direcciones Multicast de comunicación, y mediante comandos HTTP utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).</div><div><div>Dispone de una salida de audio de línea y una salida para altavoces de baja impedancia, alimentadas por un amplificador interno de 15 W. Además, el dispositivo proporciona una entrada de audio analógica para su uso en llamadas SIP y ONVIF, que cuenta con un selector para entrada tipo línea/micrófono y alimentación Phantom.</div><div><div>La interfaz de audio IP proporciona un almacenamiento interno para hasta 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones, duración y funcionalidad del temporizador.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz en el navegador web. También se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP de forma simultánea.</div><div><div>La interfaz de audio IP se alimenta a través de conexión de red mediante PoE+ o PoE.</div><div>2 entradas de control para activación de patrones de reproducción, silenciamiento de audio o inicio de llamadas SIP (hasta 2 destinos) son accesibles a través de un conector de terminal extraíble. También se incluye 1 salida de control para activación de dispositivos locales.
<div>Fuente de alimentación: PoE+ (IEEE802.3at Clase 4), PoE (IEEE802.3af Clase 3)</div><div><div>Salida nominal del amplificador: 15 W (alimentado por PoE+), 8 W (alimentado por PoE), 8 - 16 Ω aplicables

</div><div>Respuesta en frecuencia: 50 Hz - 20 kHz (pico -20 dB)</div><div>Códecs de audio: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, conector RJ45</div><div>Protocolo de red: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrada de audio: 1 canal, balanceado electrónicamente (Línea/Micrófono)</div><div>Salida de audio: 1 canal, balanceado electrónicamente</div><div>Entrada de control: 2 canales, entrada de contacto de cierre sin tensión</div><div>Salida de control: 1 canal, salida de colector abierto</div><div>Acabado: [Carcasa delantera] Chapa de acero con tratamiento superficial, negro, pintura / [Chasis trasero] Chapa de acero con tratamiento superficial</div><div>Dimensiones (AnxAlxPr): 126 mm x 33 mm x 80 mm (sin incluir el saliente)</div><div>Peso: 390 g

</div><div><div><div>Fabricante: TOA</div><div><div>Producto: IP-A1AF
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>