Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1AF

Interface audio sur IP

<div>L'interface audio IP de type IP-A1AF de chez TOA ou équivalent doit être intégrable dans les environnements SIP via le protocole ouvert SIP (conformément à la RFC3261) et dans VMS à l'aide du canal audio ONVIF® Profile S.En outre, l'interface doit être adressable par multidiffusion, avec 20 emplacements pour les adresses d'écoute, et par des commandes HTTP à l'aide de son API (interface de programmation d'application) à distance.</div><div>L'interface IP dispose d'une sortie audio niveau ligne et une sortie amplifiée d'une puissance de 15 W&nbsp; sous 8 - 16 ohms. Une entrée audio pour les appels SIP et ONVIF est également disponible, avec un commutateur ligne/micro et une alimentation fantôme.</div><div>L'interface audio IP doit permettre de stocker en interne jusqu'à 20 fichiers audio acceptant les formats WAV et MP3. Jusqu'à 20 profils de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures, la durée et la fonction de minuterie.</div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une page web, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe d'appareils IP simultanément doit être disponible.</div><div>L'interface audio IP doit être alimentée par la connexion réseau en utilisant PoE+ ou PoE.</div><div>2 entrées de commande pour l'activation de modèles de lecture, la coupure du son ou le lancement d'appels SIP (jusqu'à 2 destinations) doivent être accessibles via un connecteur de terminal amovible. 1 sortie de contrôle pour le déclenchement de dispositifs locaux doit également être incluse.

<div>Source d'énergie: PoE+ ( IEEE802.3at Class 4 ), PoE ( IEEE802.3af Class 3 )</div><div>Sortie nominale de l'amplificateur: 15 W ( à PoE+, alimenté, 8 Ω ) 8 W ( à PoE, alimenté, 8 Ω ) Impédance applicable : 8 - 16 Ω
<div>Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz (peak -20dB)

</div></div></div>