Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1AF

<div>IP audio-interface

</div><div><div>De IP-audio-interface moet kunnen worden geïntegreerd in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (volgens RFC3261) en in VMS via het ONVIF® Profile S audio backchannel. Verder moet de interface adresseerbaar zijn via multicast, met 20 slots voor luisteradressen, en via HTTP-commando's met behulp van de API (Application Programming Interface) op afstand.</div><div><div>Het geluid wordt uitgevoerd naar een symm. audio-lijnuitgang en een luidsprekeruitgang met lage impedantie, gevoed door een interne versterker met 15 Watt luidsprekervermogen. Er moet ook een audio-ingang voor gebruik in SIP- en ONVIF-oproepen beschikbaar zijn, met een lijn/microfoon-schakelaar en fantoomvoeding.</div><div><div>De IP-audio-interface moet een interne opslagmogelijkheid bieden voor maximaal 20 audiobestanden in WAV- en MP3-formaat. Maximaal 20 patronen moeten programmeerbaar zijn voor activering van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten, instelling van de duur en timerfunctionaliteit.</div><div><div>Alle apparaatinstellingen moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en daarnaast moet gratis instelsoftware beschikbaar zijn om de netwerkinstellingen van een groep IP-apparaten tegelijk aan te passen.</div><div><div>De IP audio-interface wordt gevoed via de netwerkverbinding met PoE+ of PoE.</div><div>2 stuuringangen voor activering van afspeelpatronen, dempen van geluid of initiëren van SIP-oproepen (maximaal 2 bestemmingen) moeten toegankelijk zijn via een verwijderbare terminalplug. Er moet ook 1 besturingsuitgang zijn voor het activeren van lokale apparaten.
<div>Voedingsbron: PoE+ (IEEE802.3at klasse 4), PoE (IEEE802.3af klasse 3)</div><div/><div>Nominaal uitgangsvermogen versterker: 15 W (PoE+ gevoed), 8 W (PoE gevoed), 8 - 16 Ω van toepassing</div><div>Frequentiebereik: 50 Hz - 20 kHz (piek -20 dB)</div><div>Audio codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-connector</div><div>Netwerk Protocol: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Audio-ingang: 1 kanaal, elektronisch gebalanceerd (Lijn/Mic)</div><div>Audio-uitgang: 1 kanaal, elektronisch gebalanceerd</div><div>Stuuringang: 2 kanalen, maakcontactingang zonder spanning</div><div>Besturingsuitgang: 1 kanaal, open collector uitgang</div><div>Afwerking: [Voorkant behuizing] Oppervlaktebehandelde staalplaat, zwart, lak / [Achterkant chassis] Oppervlaktebehandelde staalplaat</div><div>Afmetingen (BxHxD): 126 mm x 33 mm x 80 mm (exclusief uitsteeksel)</div><div>Gewicht: 390 g</div><div/><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div/><div>Product: IP-A1AF
</div></div></div></div></div></div></div>