Product program / Wired Microphone / Microphone Panel

IP-A1MP

<div>IP-A1MP Mikrofon-Panel

</div><div>Das Mikrofonpanel verfügt über ein Mikrofon mit Vorverstärker, eine Ruftaste und eine Gesprächsanzeige-LED. Die Lautstärke des Mikrofons ist über einen analogen Lautstärkeregler einstellbar. Es gibt offene analoge Anschlüsse für die Übertragung von Audio- und Steuersignalen. Die Frontplatte ist frei von Firmenlogos und Produktnamen. Mit optionalen Zubehörprodukten ist für das Mikrofonpanel&nbsp; eine Unter- oder Aufputzmontage möglich.

</div><div>Stromquelle: Mindestens 9 V DC - 26 V DC</div><div>Mikrofontyp: Elektret-Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik</div><div>Frequenzgang: Mindestens 100 Hz - 10 kHz</div><div>Druckschalter: Momentaner Typ (Steuerausgang ist geschlossen, wenn er gedrückt wird)</div><div>Audio-Ausgang: Mindestens 1x Line (elektronisch symmetrisch, Push-In-Klemmenblock)</div><div>Steuereingang: Mindestens 1x spannungsfreier Schließerkontakteingang</div><div>Steuerausgang: Mindestens 1x spannungsfreier Schließerausgang</div><div>Oberfläche: [vorderes Gehäuse] oberflächenbehandeltes Stahlblech, weiß (RAL 9016), halbglänzend, Lackierung / [hinteres Gehäuse] oberflächenbehandeltes Stahlblech, schwarz verzinkt / [Platte] ABS-Harz, weiß (RAL 9016), glänzend</div><div>Abmessungen (BxHxT): 44,6 mm x 107 mm x 29 mm oder weniger</div><div>Gewicht: 170 g oder weniger</div><div/><div>Hersteller: TOA</div><div>Produkt: IP-A1MP</div>