Product program / Wired Microphone / Microphone Panel

IP-A1MP

<div class="ewa-rteLine">
<div class="ewa-rteLine"><span>Panel de micrófono

</span></div>
<div class="ewa-rteLine"/>
<div class="ewa-rteLine"><span>El panel de micrófono incluye un micrófono con preamplificador, un botón de llamada y una luz de indicación LED de estado de llamada. El volumen del micrófono se ajusta mediante un potenciómetro de volumen analógico.&nbsp;</span></div>
<div class="ewa-rteLine"/>
<div class="ewa-rteLine"><span>Dispone de conectores analógicos para la transmisión de señales de audio y control. El diseño del panel frontal está libre de logotipos de empresas y nombres de productos.&nbsp;</span></div>
<div class="ewa-rteLine"/>
<div class="ewa-rteLine"><span>Si se utilizan accesorios opcionales, el panel de micrófono se puede empotrar en pared o montar en superficie.

</span>
<div class="ewa-rteLine">
<div class="ewa-rteLine"><span>Fuente de alimentación: Al menos 9 V CC - 26 V CC</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Tipo de micrófono: Micrófono de condensador electret omnidireccional</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Respuesta en frecuencia: Al menos 100 Hz - 10 kHz</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Interruptor pulsador: Tipo momentáneo (la salida de control se cierra mientras se pulsa)</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Salida de audio: Al menos 1x línea (balanceada electrónicamente, bloque de terminales push-in)</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Entrada de control: Al menos 1x entrada de contacto de cierre sin tensión</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Salida de control: Al menos 1x salida de contacto de cierre sin tensión</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Acabado: [carcasa delantera] chapa de acero con tratamiento superficial, blanco (RAL 9016), semibrillante, pintura / [chasis trasero] chapa de acero con tratamiento superficial, cincado negro / [placa] resina ABS, blanco (RAL 9016), brillante</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Dimensiones (AnxAlxPr): 44,6 mm x 107 mm x 29 mm o menos</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Peso: 170 g o menos</span></div>
<div class="ewa-rteLine"/>
<div class="ewa-rteLine"><span>Fabricante: TOA</span></div>
<div class="ewa-rteLine"><span>Producto: IP-A1MP</span></div>
</div>
</div>
</div>