Product program / Wired Microphone / Microphone Panel

IP-A1MP

<div>Platine microphone

</div><div><div>Le platine microphone&nbsp; sera de type IP-A1MP de chez TOA ou équivalent, elle doit comporter un microphone avec préamplificateur, un bouton d'appel et un témoin lumineux de conversation. Le volume du microphone doit être réglable au moyen d'une commande de volume analogique. Des connecteurs analogiques ouverts doivent être prévus pour la transmission des signaux audio et de commande. Le platine avant ne doit pas comporter de logos d'entreprise ni de noms de produits. Grâce à des accessoires optionnels elle doit pouvoir être encastré ou monté en saillie.

<div>Source d'alimentation : Au moins 9 V DC - 26 V DC</div><div>Type de microphone : Microphone à condensateur électret omnidirectionnel</div><div>Réponse en fréquence : Au moins 100 Hz - 10 kHz</div><div>Interrupteur à poussoir : Type momentané (la sortie de contrôle est fermée lorsqu'on appuie dessus)</div><div>Sortie audio : Au moins 1 ligne (symétrique électroniquement, bornier à enfoncer)</div><div>Entrée de contrôle : Au moins 1 entrée à contact sec sans tension</div><div>Sortie de contrôle : Au moins 1 sortie à contact sec sans tension</div><div>Finition : [boîtier avant] plaque d'acier traitée en surface, blanc (RAL 9016), semi-brillant, peinture / [châssis arrière] plaque d'acier traitée en surface, zingage noir / [plaque] résine ABS, blanc (RAL 9016), brillant</div><div>Dimensions (LxHxP) : 44,6 mm x 107 mm x 29 mm ou moins</div><div>Poids : 170 g ou moins</div><div><div>Fabricant : TOA</div><div>Produit : IP-A1MP</div></div></div></div>