Product program / Wired Microphone / Microphone Panel

IP-A1MP

<div>Microfoonpaneel</div><div/><div>Het microfoonpaneel moet voorzien zijn van een microfoon met voorversterker, een gespreksknop en een gespreksindicatie-LED. Het microfoonvolume moet instelbaar zijn via analoge volumeregeling. Er zijn open analoge connectors voor audio- en stuursignalen.</div><div/><div>Het ontwerp van het frontpaneel mag geen bedrijfslogo's of productnamen bevatten. Met behulp van optionele accessoires moet het microfoonpaneel in- of opbouwbaar zijn.

<div>Voedingsbron: Minimaal 9 V DC - 26 V DC</div><div>Type microfoon: Omnidirectionele electret condensatormicrofoon</div><div>Frequentiebereik: Ten minste 100 Hz - 10 kHz</div><div>Drukschakelaar: Kortstondig type (bedieningsuitgang wordt gesloten als erop wordt gedrukt)</div><div>Audio-uitgang: Ten minste 1x lijn (elektronisch gebalanceerd, push-in aansluitblok)</div><div>Besturingsingang: Ten minste 1x ingang voor potentiaalvrij contact</div><div>Besturingsuitgang: Minstens 1x potentiaalvrije contactuitgang</div><div>Afwerking: [voorzijde behuizing] oppervlaktebehandelde staalplaat, wit (RAL 9016), halfglans, lak / [achterzijde chassis] oppervlaktebehandelde staalplaat, zwart verzinkt / [plaat] ABS hars, wit (RAL 9016), glans</div><div>Afmetingen (BxHxD): 44,6 mm x 107 mm x 29 mm of minder</div><div>Gewicht: 170 g of minder</div><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div>Product: IP-A1MP</div></div>