Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PA12

<div>IP-A1-PA12 IP-Leistungsverstärker

</div><div>Der IP-Leistungsverstärker ist über das offene SIP-Protokoll (gemäß RFC3261) in SIP-Umgebungen und über Audio-Streaming gemäß ONVIF® Profile S in VMS integrierbar. Darüber hinaus ist die Schnittstelle über Multicast, das 20 Slots für Abhöradressen bereitstellt, und über HTTP-Befehle unter Verwendung seiner Remote-API (Application Programming Interface) adressierbar.</div><div>Die Audioausgabe erfolgt über einen Line-Audio-Ausgang und einen hochohmigen Lautsprecherausgang, der von einem internen Verstärker mit 12 W Lautsprecherleistung versorgt wird. Außerdem steht ein Audioeingang für die Verwendung bei SIP- und ONVIF-Anrufen zur Verfügung, der über einen Line/Mic-Schalter und eine Phantomspeisung verfügt. Die Eingangslautstärke ist über einen analogen Lautstärkeregler einstellbar. Ein separater hochohmiger Audioeingang mit Anschlüssen für 3-Draht-Dämpfungsglieder muss an den Ausgang des Geräts weitergeleitet werden können.</div><div>Der IP-Leistungsverstärker bietet einen internen Speicher für bis zu 20 Audiodateien im WAV- und MP3-Format. Es können bis zu 20 Muster für die Aktivierung von Audiodateien programmiert werden, einschließlich einstellbarer Wiederholungsintervalle, Abspielzähler, Dauer und Timerfunktion.</div><div>Alle Geräteeinstellungen sind über eine Browserschnittstelle ausführbar. Zusätzlich steht eine kostenlose Einstellungssoftware zur Verfügung, mit der die Netzwerkeinstellungen einer Gruppe von IP-Geräten gleichzeitig angepasst werden können.</div><div>Der IP-Leistungsverstärker erhält seine Stromversorgung über die Netzwerkverbindung mittels PoE+.</div><div>2 Steuereingänge für die Aktivierung von Wiedergabemustern, Audiostummschaltung, Umschaltung zwischen internem und externem Verstärker oder Einleitung von SIP-Anrufen (bis zu 2 Ziele) müssen über eine abnehmbare Klemmleiste zugänglich sein. 1 Steuerausgang für die Ansteuerung lokaler Geräte ist ebenfalls vorhanden.

</div><div>Stromquelle: PoE+ (IEEE802.3at Klasse 4)</div><div>Nennleistung des Verstärkers: Mindestens 12 W (100/70/25 V)</div><div>Frequenzgang: Mindestens 100 Hz - 20 kHz</div><div>Audio-Codecs: Mindestens PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netzwerkschnittstelle: Mindestens 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x RJ45-Anschluss</div><div>Netzwerkprotokoll: Mindestens TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Audio-Eingang: Mindestens 1x Line/Mic (elektronisch symmetrisch, abnehmbare Klemmleiste)</div><div>Verstärkereingang: Mindestens 1x 100/70/25 V</div><div>Audio-Ausgang: Mindestens 1x Line (elektronisch symmetrisch, abnehmbare Klemmenleiste)</div><div>Steuereingang: Mindestens 2x spannungsfreier Schließerkontakt-Eingang</div><div>Mute-Steuereingang: Mindestens 1x 24 V DC Sperrsignal</div><div>Steuerausgang: Mindestens 1x Open-Collector-Ausgang</div><div>Oberfläche: [vorderes Gehäuse] oberflächenbehandeltes Stahlblech, schwarze Lackierung / [hinteres Gehäuse] oberflächenbehandeltes Stahlblech</div><div>Abmessungen (BxHxT): 210 mm x 44 mm x 81,5 mm (ohne Überstand) oder weniger</div><div>Gewicht: 940 g oder weniger</div><div>
Hersteller: TOA
 Produkt: IP-A1PA12</div>