Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PA12

<div>Amplificador de potencia IP</div><div><div>El amplificador de potencia IP-A1PA12 es integrable en entornos SIP a través del protocolo abierto SIP (según RFC3261) y con sistemas VMS utilizando el canal de audio ONVIF® Perfil S. Además, la interfaz puede ser contactada mediante comunicación Multicast, proporcionando 20 direcciones Multicast de comunicación, y mediante comandos HTTP utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).</div><div><div>Dispone de una salida de audio de línea y una salida para altavoces de alta impedancia, alimentadas por un amplificador interno con una potencia de 12 W. Además, dispone de una entrada de audio analógica para su uso en llamadas SIP y ONVIF, con un selector de línea/micrófono y alimentación Phantom. El volumen de entrada se ajusta mediante un control de volumen analógico. El dispositivo cuenta también con una entrada de audio de alta impedancia con posibilidad de conexión de atenuadores de 3 hilos para poder gestionar el audio desde un amplificador externo.</div><div><div>La interfaz de audio IP proporciona un almacenamiento interno para hasta 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones, duración y funcionalidad del temporizador.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz en el navegador web. También se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP de forma simultánea.</div><div><div>La interfaz de audio IP se alimenta a través de conexión de red mediante PoE+ o PoE.</div><div><div>2 entradas de control para activación de patrones de reproducción, silenciamiento de audio, conmutación entre amplificador interno y externo o inicio de llamadas SIP (hasta 2 destinos) son accesibles a través de un conector de terminal extraíble. También se incluye 1 salida de control para activación de dispositivos locales.

<div>Fuente de alimentación: PoE+ (IEEE802.3at Clase 4)</div><div>Salida nominal del amplificador: Al menos 12 W (100/70/25 V)</div><div>Respuesta en frecuencia: Al menos 100 Hz - 20 kHz</div><div>Códecs de audio: Al menos PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: Al menos 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x conector RJ45</div><div>Protocolo de red: Al menos TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrada de audio: Al menos 1x línea/micrófono (balanceada electrónicamente, bloque de terminales extraíble)</div><div>Entrada de amplificador: Al menos 1x 100/70/25 V</div><div>Salida de audio: Al menos 1x línea (equilibrada electrónicamente, bloque de terminales extraíble)</div><div>Entrada de control: Al menos 2x entrada de contacto de cierre sin tensión</div><div>Entrada de control de silenciamiento: Al menos 1x señal de corte de 24 V CC</div><div>Salida de control: Al menos 1x salida de colector abierto</div><div>Acabado: [carcasa delantera] chapa de acero con tratamiento superficial, negro, pintura / [chasis trasero] chapa de acero con tratamiento superficial</div><div>Dimensiones (AnxAlxPr): 210 mm x 44 mm x 81,5 mm (sin incluir el saliente) o menos</div><div>Peso: 940 g o menos</div><div/><div>Fabricante: TOA</div><div>Producto: IP-A1PA12</div></div></div></div></div></div></div></div>