Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PA12

<div>Amplificateur de puissance IP

</div><div><div>L'amplificateur de puissance IP sera de type IP-A1PA12 de chez TOA ou équivalent; il doit être intégrable dans les environnements SIP via le protocole ouvert SIP (conformément à la RFC3261) et dans les VMS en utilisant le streaming audio conformément à l'ONVIF® Profile S. En outre, l'interface doit être adressable via multicast, fournissant 20 emplacements pour les adresses d'écoute, et via des commandes HTTP en utilisant son API (interface de programmation d'application) à distance.</div><div>Cet amplificateur IP dispose d'une sortie audio niveau ligne et une sortie amplifiée d'une puissance&nbsp; 12 W en ligne 100V. Une entrée audio pour les appels SIP et ONVIF doit également être disponible, avec un commutateur ligne/micro et une alimentation fantôme. Le volume d'entrée doit être réglable via une commande de volume analogique. Une entrée audio 100V séparée, comprenant des connecteurs pour atténuateurs à 3 fils, doit pouvoir être commandée à la sortie de l'appareil.</div><div>L'amplificateur de puissance IP dispose d'une mémoire&nbsp; interne pouvant contenir jusqu'à 20 fichiers audio acceptant les formats WAV et MP3. Jusqu'à 20 profils&nbsp; de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures, la durée et la fonction de minuterie.</div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une interface web, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe d'appareils IP simultanément doit être disponible.</div><div>L'amplificateur de puissance IP doit être alimenté par la connexion réseau via PoE+.</div><div>2 entrées de commande pour l'activation de modèles de lecture, la coupure du son, la commutation entre l'amplificateur interne et externe ou le lancement d'appels SIP (jusqu'à 2 destinations) doivent être accessibles via un bornier amovible. 1 sortie de contrôle pour le déclenchement de dispositifs locaux doit également être incluse.

<div>Source d'énergie : PoE+ (IEEE802.3at Classe 4)</div><div>Puissance nominale de l'amplificateur : Au moins 12 W (100/70/25 V)</div><div>Réponse en fréquence : Au moins 100 Hz - 20 kHz</div><div>Codecs audio : Au moins PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>I/F réseau : au moins 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x connecteur RJ45</div><div>Protocole réseau : Au moins TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrée audio : Au moins 1x ligne/mic (équilibré électroniquement, bornier amovible)</div><div>Entrée amplificateur : Au moins 1x 100/70/25 V</div><div>Sortie audio : Au moins 1 ligne (symétrique électroniquement, bornier amovible)</div><div>Entrée de contrôle : Au moins 2 entrées de contact à fermeture sans tension</div><div>Entrée de contrôle de la sourdine : Au moins 1 signal de coupure 24 V DC</div><div>Sortie de contrôle : Au moins 1 sortie à collecteur ouvert</div><div>Finition : [boîtier avant] plaque d'acier traitée en surface, noir, peinture / [châssis arrière] plaque d'acier traitée en surface</div><div>Dimensions (LxHxP) : 210 mm x 44 mm x 81,5 mm (hors saillie) ou moins</div><div>Poids : 940 g ou moins

</div><div><div>Fabricant : TOA</div><div>Produit : IP-A1PA12</div></div></div></div>