Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PA12

<div>IP-versterker

</div><div><div>De IP-versterker moet kunnen worden geïntegreerd in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (volgens RFC3261) en in VMS via audiostreaming volgens ONVIF® Profile S. Verder moet de interface adresseerbaar zijn via multicast, met 20 slots voor luisteradressen, en via HTTP-opdrachten met behulp van de API (application programming interface) op afstand.</div><div><div>Het geluid wordt uitgevoerd naar een lijnaudio-uitgang en een luidsprekeruitgang met hoge impedantie (100 Volt), gevoed door een interne versterker met 12 Watt luidsprekervermogen. Er moet ook een audio-ingang voor gebruik in SIP- en ONVIF-oproepen beschikbaar zijn, met een lijn/mic-schakelaar en fantoomvoeding. Het ingangsvolume moet instelbaar zijn via een analoge volumeregelaar. Een aparte audio-ingang met hoge impedantie (100 Volt), inclusief connectoren voor 3-draads verzwakkers, moet kunnen worden doorgegeven aan de uitgang van het apparaat.</div><div><div>De IP-versterker moet een intern geheugen hebben voor maximaal 20 audiobestanden in WAV- en MP3-formaat. Maximaal 20 patronen moeten programmeerbaar zijn voor activering van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten, instelling van de duur en timerfunctionaliteit.</div><div><div>Alle apparaatinstellingen moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en daarnaast moet gratis instelsoftware beschikbaar zijn om de netwerkinstellingen van een groep IP-apparaten tegelijk aan te passen.</div><div><div>De IP-vermogensversterker moet worden gevoed via de netwerkverbinding met PoE+.</div><div><div>2 stuuringangen voor activering van afspeelpatronen, dempen van geluid, schakelen tussen interne en externe versterker of initiëren van SIP-oproepen (maximaal 2 bestemmingen) moeten toegankelijk zijn via een verwijderbaar klemmenblok. Er moet ook 1 besturingsuitgang zijn voor het activeren van lokale apparaten.

<div>Voedingsbron: PoE+ (IEEE802.3at klasse 4)</div><div>Nominaal vermogen versterker: Ten minste 12 W (100/70/25 V)</div><div>Frequentiebereik: Ten minste 100 Hz - 20 kHz</div><div>Audio codecs: Ten minste PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: Ten minste 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x RJ45-connector</div><div>Netwerkprotocol: Ten minste TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Audio-ingang: Ten minste 1x lijn/mic (elektronisch gebalanceerd, verwijderbaar aansluitblok)</div><div>Versterkeringang: Ten minste 1x 100/70/25 V</div><div>Audio-uitgang: Ten minste 1x lijn (elektronisch gebalanceerd, verwijderbaar aansluitblok)</div><div>Stuuringang: Minstens 2x potentiaalvrij contact</div><div>Ingang voor muteregeling: Ten minste 1x 24 V DC uitschakelsignaal</div><div>Besturingsuitgang: Ten minste 1x open collectoruitgang</div><div>Afwerking: [voorkant behuizing] oppervlaktebehandelde staalplaat, zwart, lak / [achterkant chassis] oppervlaktebehandelde staalplaat</div><div>Afmetingen (BxHxD): 210 mm x 44 mm x 81,5 mm (exclusief uitsteeksel) of minder</div><div>Gewicht: 940 g of minder</div><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div>Product: IP-A1PA12</div></div></div></div></div></div></div></div>