Product program / Network Audio / IP Lautsprecher

IP-A1PC238

IP-Deckenlautsprecher 8 W

Der IP-Deckenlautsprecher soll über das offene SIP-Protokoll (nach RFC3261) in SIP-Umgebungen und über den ONVIF® Profile S Audio-Rückkanal in VMS integrierbar sein. Darüber hinaus soll der Lautsprecher über Multicast adressierbar sein, wobei 20 Slots für Abhöradressen zur Verfügung stehen, sowie über HTTP-Befehle mit Hilfe seiner Remote-API (Application Programming Interface).

Der IP-Lautsprecher verfügt über einen internen Speicher für bis zu 20 Audiodateien im WAV- und MP3-Format. Es können bis zu 20 Schemas für die Aktivierung von Audiodateien programmiert werden, einschließlich einstellbarer Wiederholungsintervalle, Abspielzähler, Dauer und Timerfunktion.

Alle Geräteeinstellungen sollen über eine Browserschnittstelle ausführbar sein. Zusätzlich soll eine kostenlose Einstellsoftware zur Verfügung stehen, mit der die Netzwerkeinstellungen einer Gruppe von IP-Lautsprechern gleichzeitig angepasst werden können.

Die Stromversorgung des IP-Lautsprechers soll über die Netzwerkverbindung mittels PoE erfolgen.

2 Steuereingänge zur Aktivierung von Wiedergabemustern, Lautsprecherstummschaltung oder Auslösung von SIP-Anrufen (bis zu 2 Ziele) sollen über einen abnehmbaren Anschlussstecker zugänglich sein. 1 Steuerausgang zur Ansteuerung lokaler Geräte muss ebenfalls vorhanden sein.

3 Federklemmen und ein Sicherheitsdrahtbefestigungsloch sollen eine einfache und sichere Installation ermöglichen. 

Stromquelle: PoE (IEEE802.3af Klasse 3)

Nennleistung des Verstärkers: 8 W

Empfindlichkeit: 94 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, rosa Rauschen)
 
Max. Schalldruckpegel: 103 dB (8 W, 1 m)

Frequenzgang: 60 Hz - 20 kHz (Spitze -20 dB)

Lautsprecherkomponente: 16 cm Konus-Typ

Audio-Codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722
 
Netzwerkschnittstelle: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-Anschluss
 
Netzwerk-Protokoll: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)
 
Steuereingang: 2 Kanäle, spannungsfreier Schließerkontakteingang
 
Steuerausgang: 1 Kanal, Open-Collector-Ausgang
 
Ausführung: Stahlblech (Rahmen), Stahlnetz (Gitter), weiß (entspricht RAL 9016), Farbe
 
Abmessungen (⌀xD): 230 mm x 89 mm
 
Gewicht: 880 g

Hersteller: TOA
 
Produkt: IP-A1PC238