Product program / Network Audio / Altavoz IP

IP-A1PC238

<div>Altavoz de bocina IP 15 W</div><div><div>El altavoz IP tipo bocina IP IP-A1AF es integrable en entornos SIP a través del protocolo abierto SIP (según RFC3261) y con sistemas VMS utilizando el canal de audio ONVIF® Perfil S. Además, el altavoz puede ser contactado mediante comunicación Multicast, proporcionando 20 direcciones Multicast de comunicación, y mediante comandos HTTP utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).</div><div><div>El altavoz IP proporciona un almacenamiento interno para hasta 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones, duración y funcionalidad del temporizador.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz en el navegador web. También se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP de forma simultánea.</div><div><div>El altavoz IP se alimenta a través de conexión de red mediante PoE+ o PoE.</div><div><div>2 entradas de control para activación de patrones de reproducción, silenciamiento de audio, inicio de llamadas SIP (hasta 2 destinos) son accesibles a través de un conector de terminal extraíble. También se incluye 1 salida de control para activación de dispositivos locales.</div><div>3 abrazaderas de resorte y un orificio de fijación para el cable de seguridad permiten una instalación fácil y segura.

<div><div>Fuente de alimentación: PoE (IEEE802.3af Clase 3)</div><div>Salida nominal del amplificador 8 W</div><div>Sensibilidad: 94 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, ruido rosa)</div><div>Máx. SPL: 103 dB (8 W, 1 m)</div><div>Respuesta en frecuencia: 60 Hz - 20 kHz (pico -20 dB)</div><div>Componente del altavoz: tipo cono de 16 cm</div><div>Códecs de audio: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, conector RJ45</div><div>Protocolo de red: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrada de control: 2 canales, entrada de contacto de cierre sin tensión</div><div>Salida de control: 1 canal, salida de colector abierto</div><div>Acabado: chapa de acero (marco), red de acero (rejilla), blanco (equivalente a RAL 9016), pintura</div><div>Dimensiones (⌀xD): 230 mm x 89 mm</div><div>Peso: 880 g</div></div><div/><div/><div/><div>Manufacturer: TOA</div><div/><div>Product: IP-A1PC238
</div></div></div></div></div></div></div>