Product program / Network Audio / Haut-Parleur sur IP

IP-A1PC238

<div>Haut-parleur de plafond IP 8 W

</div><div><div>Le haut-parleur de plafond IP sera de type IP-A1PC238 de chez TOA ou équivalent, il doit pouvoir être intégré dans des environnements SIP via le protocole SIP ouvert (conformément à la RFC3261) et dans VMS en utilisant le canal audio ONVIF® Profile S. En outre, le haut-parleur doit être adressable par multidiffusion, avec 20 emplacements pour les adresses d'écoute, et par des commandes HTTP à l'aide de son API (interface de programmation d'applications) à distance.</div><div><div>Le haut-parleur IP doit permettre de stocker jusqu'à 20 fichiers audio au format WAV et MP3.&nbsp; Jusqu'à 20 profils de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures, la durée et la fonction de minuterie.</div><div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une interface web, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe de haut-parleurs IP simultanément doit être disponible.</div><div><div>Le haut-parleur IP doit être alimenté par la connexion réseau via PoE.</div><div><div>2 entrées de commande pour l'activation de modèles de lecture, la mise en silence du haut-parleur ou le lancement d'appels SIP (jusqu'à 2 destinations) doivent être accessibles via un connecteur amovible. 1 sortie de contrôle pour le déclenchement de dispositifs locaux doit également être incluse.</div><div>3 pinces à ressort et un trou de fixation pour le câble de sécurité doivent permettre une installation facile et sûre.
<div>Source d'alimentation : PoE (IEEE802.3af classe 3)</div><div/><div>Puissance nominale de l'amplificateur : 8 W</div><div>Sensibilité : 94 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, bruit rose)</div><div>Niveau de pression acoustique maximal : 103 dB (8 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz) SPL : 103 dB (8 W, 1 m)</div><div>Réponse en fréquence : 60 Hz - 20 kHz (crête -20 dB)</div><div>Composant du haut-parleur : cône de 16 cm</div><div>Codecs audio : PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>I/F réseau : 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ45</div><div>Protocole réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrée de contrôle : 2 canaux, entrée à contact sec sans tension</div><div>Sortie de contrôle : 1 canal, sortie à collecteur ouvert</div><div>Finition : plaque d'acier (cadre), filet d'acier (grille), blanc (équivalent RAL 9016), peinture</div><div>Dimensions (⌀xD) : 230 mm x 89 mm</div><div>Poids : 880 g</div><div/><div/><div/><div>Fabricant : TOA</div><div/><div>Produit : IP-A1PC238
</div></div></div></div></div></div></div>