Product program / Network Audio / IP Speaker

IP-A1PC238

<div>IP-plafond inbouwluidspreker 8 Watt

</div><div><div>De IP-plafond inbouwluidspreker moet kunnen worden geïntegreerd in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (volgens RFC3261) en in VMS via het ONVIF® Profile S audio backchannel. Verder moet de luidspreker adresseerbaar zijn via multicast, met 20 slots voor luisteradressen, en via HTTP-commando's met behulp van de API (Application Programming Interface) op afstand.</div><div><div>De IP-plafond inbouwluidspreker heeft een interne opslagruimte voor maximaal 20 audiobestanden in WAV- en MP3-formaat. Er kunnen maximaal 20 patronen worden geprogrammeerd voor het activeren van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten, instelling van de duur en timerfunctionaliteit.</div><div><div>Alle apparaatinstellingen moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en daarnaast moet gratis instelsoftware beschikbaar zijn om de netwerkinstellingen van een groep IP-luidsprekers tegelijkertijd aan te passen.</div><div><div>De IP-plafond inbouwluidspreker moet worden gevoed via de netwerkverbinding met PoE.</div><div><div>2 stuuringangen voor het activeren van afspeelpatronen, het dempen van de luidspreker of het initiëren van SIP-oproepen (maximaal 2 bestemmingen) moeten toegankelijk zijn via een verwijderbare terminalstekker. Er moet ook 1 besturingsuitgang zijn voor het activeren van lokale apparaten.</div><div>3 veerklemmen en een bevestigingsgat voor de veiligheidskabel zorgen voor een eenvoudige en veilige installatie.

<div>Voedingsbron: PoE (IEEE802.3af klasse 3)</div><div>Nominaal vermogen versterker: 8 W</div><div>Gevoeligheid: 94 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, roze ruis)</div><div>Max. SPL: 103 dB (8 W, 1 m)</div><div>Frequentiebereik: 60 Hz - 20 kHz (piek -20 dB)</div><div>Luidsprekercomponent: 16 cm conus-type</div><div>Audio codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-aansluiting</div><div>Netwerk Protocol: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Besturingsingang: 2 kanalen, maakcontactingang zonder spanning</div><div>Besturingsuitgang: 1 kanaal, open collector uitgang</div><div>Afwerking: Stalen plaat (frame), stalen net (rooster), wit (RAL 9016 equivalent), verf</div><div>Afmetingen (⌀xD): 230 mm x 89 mm</div><div>Gewicht: 880 g</div><div/><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div/><div>Product: IP-A1PC238
</div></div></div></div></div></div></div>