Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PG

IP Paging Gateway

Das IP Paging Gateway soll über das offene SIP-Protokoll (nach RFC3261) in SIP-Umgebungen und über den ONVIF® Profile S Audio-Rückkanal in VMS integrierbar sein. Darüber hinaus soll das Gateway über Multicast adressierbar sein, wobei 20 Slots für Abhöradressen zur Verfügung stehen, sowie über HTTP-Befehle mit Hilfe seiner Remote-API (Application Programming Interface).

Das Gerät muss in der Lage sein, SIP-Anrufe, ONVIF-Anrufe oder analoges Audio (Leitung oder Mikrofon) in Multicast-Streaming umzuwandeln, wobei es 20 Speicherplätze für die Übertragung von Adressen sowie einen Line/Mikrofon-Umschalter und eine Phantomspeisung für den analogen Audioeingang bereitstellt.
  
Darüber hinaus muss es die Möglichkeit bieten, bis zu 10 verschiedene HTTP-Befehlssätze mit jeweils bis zu 20 Befehlen zu speichern und zu senden und eine Systemstummschaltung durchzuführen, die alle kompatiblen IP-Audiogeräte im Netz deaktiviert.
  
Das IP Paging Gateway verfügt über einen internen Speicher für bis zu 20 Audiodateien im WAV- und MP3-Format. Es können bis zu 20 Schemas für die Aktivierung von Audiodateien programmiert werden, einschließlich einstellbarer Wiederholungsintervalle, Abspielzähler, Dauer und Timerfunktion.
 
Alle Geräteeinstellungen sollen über eine Browserschnittstelle ausführbar sein. Zusätzlich soll eine kostenlose Einstellsoftware zur Verfügung stehen, mit der die Netzwerkeinstellungen einer Gruppe von IP Geräte gleichzeitig angepasst werden können.
 
Das IP-Paging-Gateway muss über eine Browserschnittstelle Zugang zu einer Zeitplanungsfunktion bieten. Die Installation einer Zeitplanungssoftware soll nicht erforderlich sein.
 
Die Stromversorgung des IP Paging Gateways soll über die Netzwerkverbindung mittels PoE erfolgen.
 
4 Steuereingänge zur Aktivierung von Wiedergabeschemas, Lautsprecherstummschaltung, Befehlsätze oder Übertragung von SIP-Anrufen (bis zu 2 Ziele) sollen über einen abnehmbaren Anschlussstecker zugänglich sein. 1 Steuerausgang zur Ansteuerung lokaler Geräte muss ebenfalls vorhanden sein.

Stromquelle: PoE (IEEE802.3af Klasse 3)
 
Audio-Codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722
 
Netzwerkschnittstelle: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-Anschluss
 
Netzwerk-Protokoll: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)
 
Audio Eingang: 1 Kanal, symmetrisch (Line/Mic)
  
Monitor Ausgang: 1 Kanal, symmetrisch
 
Steuereingang: 5 Kanäle, 4x spannungsfreier Schließerkontakteingang, 1x Mute 24 V DC cut
 
Steuerausgang: 1 Kanal, Open-Collector-Ausgang
 
Ausführung: [Frontplatte Stahlblech, schwarz / [Rückseite] Stahlblech
 
Abmessungen: 126 mm x 33 mm x 80 mm
  
Gewicht: 390 g

Hersteller: TOA 

Produkt: IP-A1PG