Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PG

<div>Dispositivo de llamada multizona y puerta de enlace IP

</div><div><div>El dispositivo puerta de enlace IP esintegrable en entornos SIP mediante el protocolo SIP abierto (según RFC3261) y con sistemas VMS mediante el canal de audio ONVIF® Perfil S. Además, la puerta de enlace puede comunicarse mediante comandos HTTP, utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).</div><div><div>El dispositivo es capaz de convertir llamadas SIP, llamadas ONVIF o audio analógico (línea o micrófono) en transmisiones Multicast, proporcionando 20 direcciones para la transmisiones y un selector de línea/micrófono y alimentación Phantom para la entrada de audio analógico.</div><div><div>Además, ofrece la posibilidad de almacenar y enviar hasta 10 grupos de comandos HTTP diferentes, compuestos por un máximo de 20 comandos cada uno, y de realizar un silenciamiento del sistema que desactive todos los dispositivos de audio IP compatibles de la red.</div><div><div>El dispositivo de llamada y puerta de enlace IP proporciona un almacenamiento interno de hasta 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones y duración.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz de navegador web, además, se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP simultáneamente.</div><div><div>El dispositivo de llamada y puerta de enlace IP&nbsp; proporciona acceso a una función de programación a través de una interfaz web. No es necesaria la instalación de un software de programación.</div><div><div>El dispositivo de llamada y puerta de enlace IP recibe alimentación a través de la conexión de red mediante PoE.</div><div>4 entradas de control para la activación de patrones de reproducción, silenciamiento del sistema, grupos de comandos o audio de línea para comunicaciones Multicast accesibles a través de conectores de terminal extraíbles. También se incluye 1 salida de control para activar dispositivos locales.

<div>Fuente de alimentación: PoE (IEEE802.3af Clase 3)</div><div><div>Códecs de audio: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, conector RJ45</div><div>Protocolo de red: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrada de audio: 1 canal, balanceado electrónicamente (Línea/Micrófono)</div><div>Salida de monitor: 1 canal, balanceada electrónicamente</div><div>Entrada de control: 5 canales, 4 x entrada de contacto de cierre sin tensión, 1 x corte de 24 V CC</div><div>Salida de control: 1 canal, salida de colector abierto</div><div>Acabado: [Carcasa delantera] Chapa de acero con tratamiento superficial, negro, pintura / [Chasis trasero] Chapa de acero con tratamiento superficial</div><div>Dimensiones (AnxAlxPr): 126 mm x 33 mm x 80 mm (sin incluir el saliente)</div><div>Peso: 390 g

</div><div><div><div>Fabricante: TOA</div><div><div>Producto: IP-A1PG
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>