Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PG

<div>Passerelle de radiomessagerie IP

</div><div><div>La passerelle de diffusion IP&nbsp; sera de type AP-A1PG de chez TOA ou équivalent, elle doit être intégrable dans les environnements SIP via le protocole SIP ouvert (conformément à la RFC3261) et dans les VMS à l'aide du canal audio ONVIF® Profile S. En outre, la passerelle doit être accessible via des commandes HTTP, en utilisant son API (interface de programmation d'application) à distance.</div><div><div>Le dispositif doit pouvoir convertir les appels SIP, les appels ONVIF ou l'audio analogique (ligne ou micro) en flux multicast, en fournissant 20 emplacements pour la transmission d'adresses, un commutateur ligne/micro et une alimentation fantôme pour l'entrée audio analogique.</div><div><div>En outre, il doit permettre de stocker et d'envoyer jusqu'à 10 jeux de commandes HTTP différents, comprenant jusqu'à 20 commandes chacun, et d'effectuer une mise en silence du système qui désactive tous les dispositifs audio IP compatibles dans le réseau.</div><div><div>La passerelle de diffusion IP doit permettre de stocker en interne jusqu'à 20 fichiers audio acceptant les formats WAV et MP3. Jusqu'à 20 profils de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures,</div><div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une interface web, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe d'appareils IP simultanément doit être disponible.</div><div><div>La passerelle de diffusion IP doit permettre d'accéder à une fonction de programmation via une interface web. L'installation d'un logiciel de programmation ne doit pas être nécessaire.</div><div><div>La passerelle IP doit être alimentée par la connexion réseau via PoE.</div><div><div>4 entrées de commande pour l'activation de modèles de lecture, la mise en silence du système, les jeux de commandes ou l'audio de ligne pour la multidiffusion doivent être accessibles par l'intermédiaire de connecteurs amovibles. 1 sortie de contrôle pour le déclenchement de dispositifs locaux doit également être incluse.

<div>Source d'alimentation : PoE (IEEE802.3af classe 3)</div><div><div>Codecs audio : PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div><div>I/F réseau : 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ45</div><div><div>Protocole réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div><div>Entrée audio : 1 canal, équilibré électroniquement (ligne/micro)</div><div><div>Sortie moniteur : 1 canal, symétrique électroniquement</div><div><div>Entrée de contrôle : 5 canaux, 4 x entrée de contact sans tension, 1 x coupure 24 V DC</div><div><div>Sortie de contrôle : 1 canal, sortie à collecteur ouvert</div><div><div>Finition : [Boîtier avant] Plaque d'acier traitée en surface, noir, peinture / [Châssis arrière] Plaque d'acier traitée en surface</div><div><div>Dimensions (LxHxP) : 126 mm x 33 mm x 80 mm (hors projection)</div><div><div>Poids : 390 g

</div><div><div><div>Fabricant : TOA TOA</div><div><div>Produit : IP-A1PG</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>