Product program / Network Audio / I/F Unit

IP-A1PG

<div>IP-paging gateaway

</div><div><div>De IP-paging gateway is integreerbaar in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (volgens RFC3261) en in VMS via het ONVIF® Profile S audio backchannel. Bovendien moet de gateway kunnen worden aangesproken via HTTP-commando's met behulp van zijn API (Application Programming Interface) op afstand.</div><div><div>Het apparaat moet in staat zijn om SIP-oproepen, ONVIF-oproepen of analoge audio (lijn of microfoon) om te zetten in multicast-streaming, met 20 slots voor het verzenden van adressen en een lijn/microschakelaar en fantoomvoeding voor de analoge audio-ingang.</div><div><div>Daarnaast biedt het de mogelijkheid om tot 10 verschillende HTTP-commando's op te slaan en te verzenden, elk bestaande uit maximaal 20 commando's, en om een systeemdemping uit te voeren die alle compatibele IP-audioapparaten in het netwerk uitschakelt.</div><div><div>De IP-paging gateway heeft een interne opslagruimte voor maximaal 20 audiobestanden in WAV- en MP3-formaat. Er kunnen maximaal 20 patronen worden geprogrammeerd voor het activeren van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten en de duur.</div><div><div>Alle apparaatinstellingen moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en daarnaast moet gratis instelsoftware beschikbaar zijn voor het aanpassen van de netwerkinstellingen van een groep IP-apparaten tegelijkertijd.</div><div><div>De IP-paging gateway moet via een webinterface toegang bieden tot een planningsfunctie. De installatie van planningssoftware is niet vereist.</div><div><div>De IP-paging gateway wordt gevoed via de netwerkverbinding met PoE.</div><div>4 stuuringangen voor activering van afspeelpatronen, systeemdemping, opdrachtsets of lijnaudio voor multicast-paging moeten toegankelijk zijn via verwijderbare terminalpluggen. Er is ook 1 besturingsuitgang voor het activeren van lokale apparaten.

<div>Voedingsbron: PoE (IEEE802.3af klasse 3)</div><div>Audio codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-connector</div><div>Netwerk Protocol: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Audio-ingang: 1 kanaal, elektronisch gebalanceerd (Lijn/Mic)</div><div>Monitor uitgang: 1 kanaal, elektronisch gebalanceerd</div><div>Stuuringang: 5 kanalen, 4 x maakcontactingang zonder spanning, 1 x 24 V DC cut</div><div>Stuuruitgang: 1 kanaal, open collector uitgang</div><div>Afwerking: [Voorkant behuizing] Oppervlaktebehandelde staalplaat, zwart, lak / [Achterkant chassis] Oppervlaktebehandelde staalplaat</div><div>Afmetingen (BxHxD): 126 mm x 33 mm x 80 mm (exclusief uitsteeksel)</div><div>Gewicht: 390 g</div><div/><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div/><div>Product: IP-A1PG
</div></div></div></div></div></div></div></div></div>