Product program / Network Audio / IP Station

IP-A1RM     Y

<div>IP-A1 RM IP-Fernmikrofon

</div><div>Das abgesetzte IP-Mikrofon ist über das offene SIP-Protokoll (gemäß RFC3261) in SIP-Umgebungen integrierbar. Außerdem ist es über HTTP-Befehle adressierbar, und zwar über seine Remote-API (Application Programming Interface). Das Gerät ist in der Lage, SIP-Anrufe und Multicast-Paging über ein eingebautes Mikrofon, einen analogen AUX-Eingang, vom Installateur hochgeladene Audiodateien oder eine vom Benutzer aufgenommene Audiodatei durchzuführen.</div><div>Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit, mindestens 10 verschiedene HTTP-Befehlssätze mit jeweils mindestens 20 Befehlen zu speichern und zu senden und eine Systemstummschaltung durchzuführen, die alle kompatiblen IP-Audiogeräte im Netzwerk deaktiviert.</div><div>Das entfernte IP-Mikrofon bietet einen internen Speicher für mindestens 20 Audiodateien, die mindestens das WAV- und MP3-Format akzeptieren. Mindestens 1 zusätzliche Datei muss manuell über ein eingebautes Mikrofon aufgenommen werden können. Mindestens 20 Muster sind für die Aktivierung von Audiodateien programmierbar, einschließlich einstellbarer Wiederholungsintervalle, Abspielzähler und Dauer.</div><div>Alle Geräteeinstellungen sind über eine Browserschnittstelle ausführbar. Zusätzlich steht eine kostenlose Einstellungssoftware zur Verfügung, mit der die Netzwerkeinstellungen einer Gruppe von IP-Geräten gleichzeitig angepasst werden können.</div><div>Das Gerät verfügt über eine LCD-Anzeige mit der Möglichkeit, auf mindestens 50 virtuelle Tasten mit freier Funktionszuweisung für SIP-Anrufe, Multicast-Paging, Musteraktivierung, HTTP-Befehlsübertragung und Aktivierung von Steuerausgängen zuzugreifen, Geräteinformationen zur Netzwerk- und SIP-Konfiguration anzuzeigen und Einstellungen für das Display vorzunehmen.</div><div>Das IP-Fernmikrofon ermöglicht den Zugriff auf eine Scheduler-Funktion über eine Weboberfläche mit einer separaten Benutzerebene ohne Gerätekonfigurationsberechtigung. Die Installation einer Scheduler-Software ist nicht erforderlich.</div><div>Das abgesetzte IP-Mikrofon wird über die Netzwerkverbindung mittels PoE mit Strom versorgt.

</div><div>Stromquelle: PoE (IEEE802.3af Klasse 3)</div><div>Audio-Codecs: Mindestens PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netzwerkschnittstelle: Mindestens 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x RJ45-Anschluss</div><div>Netzwerkprotokoll: Mindestens TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Mikrofontyp: Unidirektionales Elektret-Kondensatormikrofon mit Anzeige und Lautstärkeregler</div><div>Monitor-Lautsprecher: Konuslautsprecher, Lautstärke einstellbar, Nennleistung: mindestens 1 W</div><div>AUX-Eingang: Mindestens 1x Line/Mic (Pad-Funktion: -20 dB, Lautstärke einstellbar, 3,5 mm Miniklinke)</div><div>Steuereingang: Mindestens 2x spannungsfreier Schließerkontakt-Eingang</div><div>Stummschaltungseingang: Mindestens 1x 24 V DC Sperrsignal</div><div>Steuerausgang: Mindestens 1x Open-Collector-Ausgang</div><div>LCD: Mindestens 3", 255 x 160 Punkte, mit Hintergrundbeleuchtung</div><div>Ausführung: ABS-Harz, schwarz, Farbe</div><div>Abmessungen (BxHxT): 224 mm x 47,2 mm x 136 mm oder weniger Gewicht: 630 g oder weniger

</div><div>Hersteller: TOA 
Produkt: IP-A1RM</div>