Product program / Network Audio / IP Station

IP-A1RM     Y

<div><div>Micrófono remoto IP

</div><div><div>El micrófono remoto IP IP-A1RM es integrable en entornos SIP a través del protocolo abierto SIP (según RFC3261). Además, puede ser contactado mediante comandos HTTP, utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).&nbsp;</div><div><div>El dispositivo puede realizar llamadas SIP y Multicast utilizando el micrófono integrado, una entrada AUX analógica, archivos de audio cargados por el instalador o un archivo de audio grabado por el usuario.</div><div><div>Además, ofrece la posibilidad de almacenar y enviar hasta 10 grupos de comandos HTTP diferentes, compuestos por al menos 20 comandos cada uno, y de realizar un silenciamiento del sistema que desactive todos los dispositivos de audio IP compatibles de la red.</div><div><div>El micrófono remoto IP proporciona un almacenamiento interno para al menos 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Además se puede grabar manualmente 1 archivo adicional utilizando el micrófono integrado. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones, duración y funcionalidad del temporizador.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz en el navegador web. También se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP de forma simultánea.</div><div><div>El dispositivo dispone de una pantalla LCD que incluye la posibilidad de acceder a 50 botones virtuales con asignación libre de funciones para llamadas SIP, anuncios vía Multicast, activación de patrones, transmisión de comandos HTTP y activación de salidas de control, mostrar información del dispositivo relativa a la configuración de red y la configuración SIP, y para realizar ajustes de la pantalla.</div><div><div>El micrófono remoto IP proporciona acceso a una función de programación a través de una interfaz web que incluye un nivel de acceso de usuario independiente sin autoridad de configuración del dispositivo. No es necesaria la instalación de un software de programación.</div><div><div>El micrófono remoto IP se alimenta a través de la conexión de red mediante PoE.</div>
<div><div><div><div><div><div><div><div><div><div>Fuente de alimentación: PoE (IEEE802.3af Clase 3)</div><div>Códecs de audio: Al menos PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: Al menos 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x conector RJ45</div><div>Protocolo de red: Al menos TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Tipo de micrófono: Micrófono de condensador electret unidireccional con indicador y control de volumen</div><div>Altavoz monitor: Altavoz tipo cono, volumen del altavoz ajustable, salida nominal: al menos 1 W</div><div>Entrada AUX: Al menos 1x línea/micrófono (función de almohadilla: -20 dB, volumen ajustable, minitoma de 3,5 mm)</div><div>Entrada de control: Al menos 2 entradas de contacto sin tensión</div><div>Entrada de control de silenciamiento: Al menos 1x señal de corte de 24 V CC</div><div>Salida de control: Al menos 1x salida de colector abierto</div><div>PANTALLA LCD: Al menos 3", 255 x 160 puntos, con retroiluminación</div><div>Acabado: Resina ABS, negro, pintura</div><div>Dimensiones (AnxAlxPr): 224 mm x 47,2 mm x 136 mm o menos</div><div>Peso: 630 g o menos

</div><div><div>Fabricante: TOA</div><div>Producto: IP-A1RM</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>