Product program / Network Audio / IP Station

IP-A1RM     Y

<div>IP-oproeptableau met zwanenhalsmicrofoon

</div><div><div>Het IP-oproeptableau moet kunnen worden geïntegreerd in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (volgens RFC3261). Bovendien moet het via HTTP-commando's kunnen worden aangesproken met behulp van zijn API (Application Programming Interface). Het apparaat moet SIP-oproepen en multicast-paging kunnen uitvoeren met behulp van een ingebouwde microfoon, een analoge AUX-ingang, audiobestanden die door de installateur zijn geüpload of een audiobestand dat door de gebruiker is opgenomen.</div><div><div>Daarnaast moet de oproepmicrofoon de mogelijkheid bieden om ten minste 10 verschillende HTTP-commando's op te slaan en te verzenden, die elk uit ten minste 20 commando's bestaan, en om een systeem uit te schakelen dat alle compatibele IP-audioapparaten in het netwerk uitschakelt.</div><div><div>Het IP-oproeptableau moet een interne opslagcapaciteit hebben voor ten minste 20 audiobestanden die ten minste het WAV- en MP3-formaat accepteren. Ten minste 1 extra bestand moet handmatig kunnen worden opgenomen met de zwanenhals microfoon. Ten minste 20 patronen moeten programmeerbaar zijn voor activering van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten en instelling van de duur.</div><div><div>Alle instellingen van het apparaat moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en bovendien moet er gratis instelsoftware beschikbaar zijn om de netwerkinstellingen van een groep IP-apparaten tegelijk aan te passen.</div><div><div>Het apparaat moet voorzien zijn van een backlit LCD met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ten minste 50 virtuele knoppen met vrije functietoewijzing voor SIP-oproepen, multicast-paging, patroonactivering, HTTP-opdrachtverzending en besturingsuitgangactivering, om apparaatinformatie met betrekking tot netwerkconfiguratie en SIP-configuratie weer te geven en om instellingen voor het display uit te voeren.</div><div><div>Het IP-oproeptableau moet toegang bieden tot een planningsfunctie via een webinterface met een afzonderlijk toegangsniveau voor gebruikers zonder bevoegdheid om het apparaat te configureren. Er hoeft geen planningssoftware te worden geïnstalleerd.
Het IP-oproeptableau krijgt zijn voeding via de netwerkverbinding met PoE.

</div><div><div><div>Voedingsbron: PoE (IEEE802.3af klasse 3)</div><div>Audio codecs: Ten minste PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: Ten minste 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, 1x RJ45-connector</div><div>Netwerkprotocol: Ten minste TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Type microfoon: Unidirectionele electret condensatormicrofoon met indicator en volumeregeling</div><div>Monitorluidspreker: Conusluidspreker, luidsprekervolume instelbaar, nominaal vermogen: minstens 1 W</div><div>AUX-ingang: Minimaal 1x lijn/microfoon (padfunctie: -20 dB, volume regelbaar, 3,5 mm minijack)</div><div>Stuuringang: Minimaal 2x een potentiaalvrije contactingang</div><div>Ingang voor muteregeling: Ten minste 1x 24 V DC onderdrukkingsignaal</div><div>Besturingsuitgang: Ten minste 1x open collectoruitgang</div><div>LCD: Ten minste 3", 255 x 160 punten, met achtergrondverlichting</div><div>Afwerking: ABS hars, zwart, verf</div><div>Afmetingen (BxHxD): 224 mm x 47,2 mm x 136 mm of minder</div><div>Gewicht: 630 g of minder</div><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div>Product: IP-A1RM</div></div></div></div></div></div></div></div></div>