Product program / Network Audio / Altavoz IP

IP-A1SC15

<div>Altavoz de bocina IP 15 W</div><div><div>El altavoz IP tipo bocina IP IP-A1AF es integrable en entornos SIP a través del protocolo abierto SIP (según RFC3261) y con sistemas VMS utilizando el canal de audio ONVIF® Perfil S. Además, el altavoz puede ser contactado mediante comunicación Multicast, proporcionando 20 direcciones Multicast de comunicación, y mediante comandos HTTP utilizando su API remota (interfaz de programación de aplicaciones).</div><div><div>El altavoz IP proporciona un almacenamiento interno para hasta 20 archivos de audio en formatos WAV y MP3. Se pueden programar hasta 20 patrones para la activación de archivos de audio, además de ajustes de intervalos, repetición de reproducciones, duración y funcionalidad del temporizador.</div><div><div>Todos los ajustes del dispositivo se pueden realizar a través de la interfaz en el navegador web. También se dispone de un software de configuración gratuito para ajustar la configuración de red de un grupo de dispositivos IP de forma simultánea.</div><div><div>El altavoz IP se alimenta a través de conexión de red mediante PoE+ o PoE.</div><div><div>2 entradas de control para activación de patrones de reproducción, silenciamiento de audio, inicio de llamadas SIP (hasta 2 destinos) son accesibles a través de un conector de terminal extraíble. También se incluye 1 salida de control para activación de dispositivos locales.</div><div>El altavoz de bocina IP tiene una temperatura de funcionamiento de -30 ºC a + 55 °C y dispone de una carcasa impermeable con protección IP66. El anillo de sujeción de cable de seguridad permite una instalación segura.

<div>Fuente de alimentación: PoE+ (IEEE802.3at Clase 4), PoE (IEEE802.3af Clase 3)</div><div>Salida nominal del amplificador 15 W</div><div>Sensibilidad: 112 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, nivel de pico)</div><div>Máx. SPL: 124 dB (15 W, 1 m) (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, nivel de pico)</div><div>Respuesta en frecuencia: 280 Hz - 12,5 kHz</div><div>Códecs de audio: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Red I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, conector RJ45</div><div>Protocolo de red: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrada de control: 2 canales, entrada de contacto de cierre sin tensión</div><div>Salida de control: 1 canal, salida de colector abierto</div><div>Protección contra polvo/agua: IP66</div><div>Acabado: [Bocina, cuerpo] Aluminio, blanco roto (equivalente a RAL 9010), pintura</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Bocina reflectora] Resina ABS, blanco roto (equivalente a RAL 9010)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Cubierta trasera] Resina PC, blanco roto (equivalente a RAL 9010), pintura</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Soporte, tornillos y pernos] Acero inoxidable</div><div/><div>Dimensiones (AnxPrxAl): 222 mm x 211 mm x 276 mm</div><div>Peso: 1,4 kg</div><div/><div/><div>Fabricante: TOA</div><div/><div>Producto: IP-A1SC15
</div></div></div></div></div></div></div>