Product program / Network Audio / Haut-Parleur sur IP

IP-A1SC15

<div>Haut-parleur à pavillon IP 15 W

</div><div><div>Le haut-parleur à chambre de compression IP de type IP-A1SC15 de chez TOA ou équivalent, il doit pouvoir être intégré dans des environnements SIP via le protocole SIP ouvert (conformément à la RFC3261) et dans VMS à l'aide du canal audio ONVIF® Profile S. En outre, le haut-parleur doit être adressable par multidiffusion, avec 20 emplacements pour les adresses d'écoute, et par des commandes HTTP à l'aide de son API (interface de programmation d'application) à distance.</div><div><div>Le haut-parleur IP doit permettre de stocker en interne jusqu'à 20 fichiers audio acceptant les formats WAV et MP3. Jusqu'à 20 profils de diffusions doivent pouvoir être programmés pour la diffusion des fichiers audio, y compris les scénario de répétition réglables, le nombre de lectures, la durée et la fonction de minuterie.</div><div><div>Tous les réglages de l'appareil doivent pouvoir être exécutés par l'intermédiaire d'une interface web, en outre, un logiciel de réglage gratuit permettant d'ajuster les réglages réseau d'un groupe de haut-parleurs IP simultanément doit être disponible.</div><div><div>Le haut-parleur IP doit être alimenté par la connexion réseau via PoE+ ou PoE.</div><div><div>2 entrées de commande pour l'activation de modèles de lecture, la mise en silence du haut-parleur ou le lancement d'appels SIP (jusqu'à 2 destinations) doivent être accessibles via un connecteur de terminal amovible. 1 sortie de contrôle pour le déclenchement de dispositifs locaux doit également être incluse.</div><div>Le haut-parleur à pavillon IP doit fonctionner dans des conditions de température comprises entre -30 et + 55 °C et être doté d'un boîtier étanche, conforme à la norme IP66. Un anneau de fixation du câble de sécurité doit permettre une installation sûre.

<div>Source d'alimentation : PoE+ (IEEE802.3at Classe 4), PoE (IEEE802.3af Classe 3)</div><div>Puissance nominale de l'amplificateur : 15 W</div><div>Sensibilité : 112 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, niveau de crête)</div><div>Niveau de pression acoustique maximal : 124 dB (15 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz) SPL : 124 dB (15 W, 1 m) (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, niveau de crête)</div><div>Réponse en fréquence : 280 Hz - 12,5 kHz</div><div>Codecs audio : PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>I/F réseau : 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, connecteur RJ45</div><div>Protocole réseau : TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Entrée de contrôle : 2 canaux, entrée à contact sec sans tension</div><div>Sortie de contrôle : 1 canal, sortie à collecteur ouvert</div><div>Protection contre la poussière et l'eau : IP66</div><div>Finition : [Avertisseur, corps] Aluminium, blanc cassé (équivalent RAL 9010), peinture</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Réflecteur cornet] Résine ABS, blanc cassé (équivalent RAL 9010)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Couvercle arrière] Résine PC, blanc cassé (équivalent RAL 9010), peinture</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Support, vis et boulons] Acier inoxydable

</div><div><div>Dimensions (LxPxH) : 222 mm x 211 mm x 276 mm</div><div>Poids : 1,4 kg

</div><div><div><div>Fabricant : TOA</div><div><div>Produit : IP-A1SC15
</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>