Product program / Network Audio / IP Speaker

IP-A1SC15

<div>IP-hoornluidspreker 15 Watt

</div><div><div>De IP-hoornluidspreker moet kunnen worden geïntegreerd in SIP-omgevingen via het open SIP-protocol (conform RFC3261) en in VMS via het ONVIF® Profile S audio backchannel. Bovendien moet de luidspreker adresseerbaar zijn via multicast, met 20 slots voor luisteradressen, en via HTTP-opdrachten met behulp van de API (Application Programming Interface) op afstand.</div><div><div>De IP-hoornluidspreker heeft een interne opslagruimte voor maximaal 20 audiobestanden in WAV- en MP3-formaat. Er kunnen maximaal 20 patronen worden geprogrammeerd voor het activeren van audiobestanden, inclusief instelbare herhalingsintervallen, instelling van het aantal afspeelbeurten, instelling van de duur en timerfunctionaliteit.</div><div><div>Alle apparaatinstellingen moeten kunnen worden uitgevoerd via een browserinterface en daarnaast moet gratis instelsoftware beschikbaar zijn om de netwerkinstellingen van een groep IP-luidsprekers tegelijkertijd aan te passen.</div><div><div>De IP-luidspreker moet worden gevoed via de netwerkverbinding met PoE+ of PoE.</div><div><div>2 stuuringangen voor het activeren van afspeelpatronen, het dempen van de luidspreker of het initiëren van SIP-oproepen (maximaal 2 bestemmingen) moeten toegankelijk zijn via een verwijderbare terminalstekker. Er moet ook 1 besturingsuitgang zijn voor het activeren van lokale apparaten.</div><div>De IP-hoornluidspreker moet werken bij temperaturen van -30 tot +55 &deg;C en een waterdichte behuizing hebben die voldoet aan IP66. Een bevestigingsring voor de veiligheidskabel ondersteunt een veilige installatie.
<div>Voedingsbron: PoE+ (IEEE802.3at klasse 4), PoE (IEEE802.3af klasse 3)</div><div/><div>Nominaal vermogen versterker: 15 W</div><div>Gevoeligheid: 112 dB (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, piekniveau)</div><div>Max. SPL: 124 dB (15 W, 1 m) (1 W, 1 m, 500 Hz - 5 kHz, piekniveau)</div><div>Frequentiebereik: 280 Hz - 12,5 kHz</div><div>Audio codecs: PCMU (G.711u), PCMA (G.711a), G.722</div><div>Netwerk I/F: 100BASE-TX, Auto MDI/MDI-X, RJ45-connector</div><div>Netwerk Protocol: TCP/IP, UDP, HTTP, RTP, RSTP, ARP, ICMP, IGMPv3, NTP, SIP (RFC3261)</div><div>Besturingsingang: 2 kanalen, maakcontactingang zonder spanning</div><div>Besturingsuitgang: 1 kanaal, open collector uitgang</div><div>Stof-/waterbescherming: IP66</div><div>Afwerking: [Hoorn, behuizing] Aluminium, gebroken wit (RAL 9010-equivalent), verf</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Reflector hoorn] ABS hars, gebroken wit (RAL 9010 equivalent)</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Achterdeksel] PC-hars, gebroken wit (RAL 9010-equivalent), verf</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;[Beugel, schroeven en bouten] Roestvrij staal</div><div/><div>Afmetingen (BxDxH): 222 mm x 211 mm x 276 mm</div><div>Gewicht: 1,4 kg</div><div/><div/><div>Fabrikant: TOA</div><div/><div>Product: IP-A1SC15
</div></div></div></div></div></div></div>